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中华人民共和国生态环境部
[bookmark: _Toc12561]一、建设项目基本情况
	建设项目
名称
	长治市琪琳能源科技有限公司煤矸石机制砂综合再利用项目

	项目代码
	2604-140405-89-05-766238

	建设单位
联系人
	
	联系方式
	

	建设地点
	长治市屯留区路村乡前苏村村北

	地理坐标
	（ 112 度 53 分 44.583 秒， 36 度 21 分 9.272 秒）

	国民经济
行业类别
	C3099 其他非金属矿物制品制造
	[bookmark: _Hlk49843745]建设项目
行业类别
	二十七、非金属矿物制品业 30-60、石墨及其他非金属矿物制品制造 309-其它

	建设性质
	☑新建（迁建）
□改建
□扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	☑首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（备案）部门（选填）
	长治市屯留区行政审批服务管理局
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	/

	总投资
（万元）
	6000
	环保投资（万元）
	103

	环保投资
占比
	1.72%
	施工工期
	3个月

	是否开工
建设
	☑否
□是：             
	用地（用海）
面积（m2）
	6500

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1.1产业政策符合性分析
本项目为利用煤矸石制造机制砂项目，所属行业为其他非金属矿物制品制造。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》中规定，本项目属于鼓励类中“十二、建材-9、利用矿山尾矿、建筑废弃物、工业废弃物、城市污泥、江河湖（渠）海淤泥等大宗废弃物无害化生产制备砂石骨料、结构混凝土用高强陶粒、功能陶粒、墙体材料等建材及其工艺技术装备开发”项目，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制类和淘汰类规定的项目。
2026年4月10日，长治市屯留区行政审批服务管理局对本项目进行了备案，项目代码为2604-140405-89-05-766238（见附件2）。
因此，本项目建设符合国家和地方产业政策的要求。
1.2生态环境分区符合性分析
根据《长治市2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》中“长治市生态环境管控单元分布图”（附图9），经在“山西省“三线一单”数据管理及应用平台”进行查询，本项目位于屯留区大气环境弱扩散重点管控单元，具体管控类型见表1.2-1，查询结果见附件6。
表1.2-1  本项目管控单元位置
	管控单元编码
	环境管控单元名称
	行政区划
	管控单元分类

	ZH14040520006
	[bookmark: OLE_LINK77][bookmark: OLE_LINK78]屯留区大气环境弱扩散重点管控单元
	屯留区
	重点管控单元
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项目与管控单元具体管控要求符合性分析见下表。
表1.2-2  项目与屯留区大气环境弱扩散重点管控单元符合性分析
	管控类别
	管控要求
	项目情况
	符合性

	空间布局约束
	1.执行山西省、长治市空间布局准入要求。
	根据与《长治市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》分析，项目符合山西省、长治市的空间布局准入要求
	符合

	污染物排放管控
	1.执行山西省、长治市的污染物排放控制要求。
2.加强工业炉窑深度治理，严格控制物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放，加强煤炭等粉粒物料堆场扬尘控制。
3.重点涉气排放企业取消烟气旁路，因安全生产无法取消的，安装在线监管系统。
	1.项目废气排放达到“长气防办〔2019〕9号”排放限值要求
2.项目不涉及工业炉窑，生产中采用封闭原料库，严格控制物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放；项目不属于重点涉气排放企业，符合区域污染物排放管控要求
	符合

	环境风险防控
	1.制定环境风险应急预案，成立应急组织机构，定期开展应急风险防范能力。
2.严禁在漳泽湖生态保护与修复区域、城市(县城)规划区布局钢铁(不含短流程炼钢)、铸造(不含高端铸件)、水泥、有色等高污染项目，以及危险化学品贮存、处理处置等高风险项目，支持城市（县城）建成区及周边重污染企业搬迁改造，大力推进企业建设节能环保水平高的先进产能项目。
	1.企业后续制定环境风险应急预案，成立应急组织机构，定期开展应急风险防范能力。
2.项目不属于钢铁、铸造、水泥、有色等高污染项目以及危险化学品贮存、处理处置等高风险项目
	符合

	资源开发效率要求
	1.健全用水总量、用水强度控制指标体系，强化节水约束性指标考核，加快落实重点领域用水指标。
2.提升城市再生水利用水平，完善再生水利用设施，拓宽再生水利用渠道。
	1、2.本项目用水为生活用水、生产用水，水源为厂区内现有自备水井提供
	符合


由上表可以看出，本项目建设符合重点管控单元的相关要求。
表1.2-3  长治市生态环境准入总体要求
	管控类别
	管控要求
	项目情况
	符合性

	空间布局约束
	1.强化河（湖）岸生态缓冲带保护与修复。在重点河流和重点湖库两岸以及划定的河湖库管理范围线之外30-50米建设生态缓冲带，宜林地段结合堤岸防护营造防护林带，平川水系、山区河滨带优先选择本地生水生植物、低杆植物，恢复湖库生态功能，实现水域、陆域生境联通，保护生物多样性。
2.除属于2021年分类处置清单范围内完善手续的“两高”项目外，太原及周边“1+30”大气污染联防联控重点区域不再审批新建焦化和传统烧结、高炉、转炉长流程钢铁项目(产能置换项目除外)。
3.在永久基本农田集中区域，严禁规划新建可能造成土壤污染的建设项目。
4.依法依规开展化工园区认定，分批公布省级合格化工园区名单，引导化工生产企业向化工园区转移，推动产业优化整合，形成规模效应。推动入园入区煤化工企业发展循环经济和低碳经济建立绿色、低碳、循环发展的产业体系。坚持煤焦化一体、煤化电热一体和多联产发展方向，构建企业首尾相连、互为供需和生产装置互联互通的产业链，提高资源综合利用水平，减少物流运输能源消耗。鼓励化工园区管理部门按照生产加工体系匹配、产业联系紧密、原料物料互供、污染物统一治理、安全设施配套、资源利用高效、管理科学规范的标准，加强基础设施建设和配套项目招商，打造煤化工产业绿色低碳安全发展示范区。
5.构建城市化地区、农产品主产区、重点生态功能区分类指导的减污降碳政策。衔接国土空间规划分区和用途管制要求，将碳达峰碳中和要求纳入“三线一单”分区管控体系，落实到环境管控单元。强化环境质量改善目标对能源和产业布局的引导约束作用，深入推进结构调整和布局优化，引导重污染项目向资源禀赋好、环境承载力强的地区转移。加大污染严重地区结构调整和布局优化力度，加快推动重点行业落后和过剩产能退出，2023年底前全面关停退出炭化室高度4.3米焦炉以及达不到超低排放要求的其他焦炉，逐步淘汰1200立方米以下高炉100吨以下转炉、步进式烧结机、球团坚炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉。依法加快城市(含县城)建成区钢铁、焦化、水泥、化工等重污染企业搬迁改造或关闭退出，对城市(含县城)建成区重污染企业实施更为严格的差异化管控措施。
6.统筹调配全省危险废物集中处置设施资源，支持区域协作处置，鼓励危险废物产生量小的市依托相邻地区联合建设配套焚烧，填埋处置工艺的集中处置设施。各市应在全面调查评估危险废物产生及处置需求的基础上，按照“自我消纳为主、区域协同为辅”和“立足现状、适度超前”的原则，建设满足实际需要的危险废物集中处置设施，作为危险废物处置基础保障和突发事件应急处置保障。
7.危险废物利用、处置设施选址必须符合城市总体发展规划、生态环境保护规划、国土空间规划和“三线一单”管控要求，并综合考虑服务范围、公共基础设施、公众意见等因素，以及区域工程地质和水文地质条件。避让生态保护红线范围。禁止在城市建成区、自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、泉域重点保护区等法律法规明令禁止和限制的区城，黄河干流及主要支流沿岸和汾河、桑干河、滹沱河、漳河、沁河、涑水河、大清河等河流谷地禁止和限制的范围，晋阳湖、漳泽湖、云竹湖、盐湖、伍姓湖等湖泊生态保护与修复范围，“黄河，长城、太行”旅游区建设危险废物利用、处置设施。鼓励危险废物集中处置设施入园入区建设，但不得选址于临近城市建成区的工业园区、开发区或工业集聚区。在满足环境防护距离的基础上，应尽量远离居民区、学校、医院、行政办公和科研机构等敏感目标，不得在各市下设区范围内新建危险废物集中处置设施，现有集中处置设施要加快搬迁或退出。危险废物填埋场选址还应充分考虑对周围地下水环境、居住人群身体健康，日常生活和生产活动的长期影响以及所在地区社会经济长远发展可能带来的土地需求和功能调整等因素。
8.强化“三区三线”管控。深入实施主体功能区战略，基于省域不同地区的资源环境承载力，实施差异化的国土空间开发保护，统筹优化农业、生态、城镇等功能空间布局，严格落实耕地和永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界“三条控制线”，确保红线面积不减少、功能不降低、性质不改变。健全国土空间开发保护制度，建立和实施常态化国土动态监测评估预警和监管机制。实施生态环境分区管控，落实“三线一单”生态环境分区管控制度，对优先、重点、一般三类管控单元实施分区分类管理，筑牢生态优先、绿色发展的底线，构建新发展格局。强化“三线一单”生态环境分区管控成果在当地重大经济政策制定、规划编制、园区管理、执法监管等方面的应用，推动“三线一单”生态环境分区管控落地实施取得实效。
9.构建国土空间开发保护新格局。综合考虑人口分布、经济布局、国土利用、资源环境承载、生态环境保护等因素，科学布局生产空间、生活空间、生态空间，合理确定城市规模和空间结构，优化国土空间总体格局。统筹推进山西中部城市群生态共建环境共治，优化空间结构，构筑生态安全屏障。保护人居环境等敏感区，严控重污染行业产能规模，推进产业布局与生态空间协调发展，保障生活空间安全。严格耕地用途管制，强化农产品产地环境保护，加强农业面源、畜禽养殖污染治理和农村环境整治，保障农产品安全。强化生态功能区生态保护和修复，把保护生态环境、提供生态产品作为重点，禁止或限制大规模高强度的工业化城市化开发，制定完善生态保护修复政策，推进一批生态保护修复项目。合理支持重点生态功能区县城建设，支持生态功能区人口逐步有序向城市化地区转移，提高生态服务功能。
10.坚决遏制“两高”项目盲目发展。严格按照国家、省“两高”项目处置要求，分类处置，动态监管，加快推进现有“两高”项目清理整顿，坚决控制“两高”项目体量，坚决叫停不符合要求的“两高”项目，推动在建和拟建“两高”项目能效、环保水平达国际国内先进水平，为转型发展项目腾出环境容量。严格“两高”项目准入，市区规划区范围内不再新增“两高”项目。
11.强化生态空间管控。严格落实永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界“三条控制线”和“三线一单”生态环境分区管控要求。按照资源环境承载能力，合理确定城市规模和空间结构，统筹安排城市建设、产业发展、生态涵养、基础设施和公共服务。在产业布局、结构调整、资源开发、城镇建设、重大项目选址时，应加强与国土空间规划和“三线一单”协调性分析，在规划编制、政策制定、执法监管等过程中，应将其作为重要依据，从严把好生态环境准入关，确保环境不超载、底线不突破。
12.市、县（区）人民政府应当按照主体功能区规划和环境保护要求，制定规划，统筹安排，逐步对高污染工业企业实施关停搬迁。
13.禁止在人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域内焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。
14.禁止在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼以及商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目。任何单位和个人不得在当地人民政府禁止的区域内露天烧烤食品或者为露天烧烤食品提供场地。
15.市人民政府应当根据大气环境质量改善要求，将城市建成区划定为禁煤区，并逐渐扩展县（区）人民政府可以根据实际情况划定禁煤区范围。禁煤区的划定应当考虑当地居民的生活需要。禁煤区内除煤电、集中供热和原料用煤企业外，禁止储存、销售和燃用煤炭及其制品。
16.在漳泽湖保护区内新建、改建、扩建工程，应当符合国土空间规划、漳泽湖生态保护与修复规划、水资源保护、海绵城市建设等有关规定，并依法办理环境影响评价等行政许可手续；建设项目的选址、布局、高度、体量、造型和色彩等应当与周围景观和环境相协调。在漳泽湖保护区内新建、改建、扩建工程，不得影响水工程安全和运行管理，不得损害河流、湖泊及湿地的生态环境；造成生态破坏的，建设单位应当依法承担生态恢复治理责任。
17.漳泽湖的开发利用应当以不影响湖区功能和不超过生态环境承载力为前提，开发利用项目应当以生态、文化、旅游、康养、休闲为主。
18.防控企业污染。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建、扩建有色金属矿采选、有色金属冶炼、化工、焦化、电镀、制革、农药、铅蓄电池等重点行业企业和危险废物处置填埋场所。
19.位于优先保护类耕地集中区域内的现有重点行业企业要采用新技术、新工艺，淘汰落后产能。
20.加强对严格管控类耕地的用途管理。行政区域内存在严格管控类耕地的县（市、区），要依法划定特定农产品禁止生产区域，严禁种植食用农产品。
	1.本项目不涉及强化河（湖）岸生态缓冲带保护与修复；
2.本项目不属于钢铁项目；
3.本项目占地不涉及基本农田；
4.本项目不涉及化工园区；
5.本项目不涉及焦炉、电炉。不属于钢铁、焦化、水泥、化工等重污染企业；
6.本项目不属于危险废物集中处置设施；
7.本项目不属于危险废物集中处置项目；
8.位于重点管控单元，符合相关管控要求，占地为工业用地，不涉及耕地和永久基本农田、生态保护红线，不属于城镇开发边界；
9.本项目占地为工业用地，项目属于其他非金属矿物制品制造，不属于重污染行业
10.不属于“两高”项目；
11.本项目占地为工业用地，项目属于其他非金属矿物制品制造；项目占地为工业用地，不涉及耕地和永久基本农田、生态保护红线，不属于城镇开发边界；
12.本项目不属于高污染工业企业；
13.本项目不涉及有毒有害烟尘和恶臭气体；
14.不属于餐饮服务项目；
15.本项目占地不属于禁煤区范围；
16.本项目不涉及漳泽湖保护区；
17.本项目不涉及漳泽湖的开发利用；
18.本项目不涉及有色金属矿采选、有色金属冶炼、化工、焦化等重点行业企业和危险废物处置填埋场所；
19.本项目不属于重点行业企业；
20本项目不涉及耕地。
	符合

	污染物排放管控
	环境质量目标：
1.2023年地表水国考断面达到或优于Ⅲ类比例达到76.6%，劣V类水质断面全部消除。饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例达到国家年度目标。2023年底前，潞州区、上党区、屯留区、潞城区建成区黑臭水体全面消除。
2.全省地下水环境质量总体保持稳定，地下水国考区域点位V类比例不高于6.67%，地下水国考饮用水源点位达到或优于Ⅲ类比例不低于76.9%，地下水国考污染风险监控点位V类比例不高于17.6%。
3.到2025年，全省县级及以上集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类水体的比例达到92%。
污染物控制：
4.强化工业废水深度治理。汾河流域新建工业企业生产废水不得排入城镇生活污水处理厂，已纳入城镇生活污水处理厂处理的工业废水应当逐步退出。其他地区已纳入城镇生活污水处理厂处理的工业废水，经评估认定为污染物不能被污水处理厂有效处理,或可能影响城镇生活污水处理厂出水稳定达标的，依法限期退出，退出前向城镇生活污水处理厂排放的工业废水水质需达到行业特别排放限值。加强焦化、化工类工业企业雨污分流管网建设,推动实现厂区初期雨水收集处理不外排、化工园区废水循环利用零排放、蒸发后杂盐合理处置，杜绝产生二次污染。
5.畜禽养殖场、养殖小区应当按照规定对污水、畜禽粪便和尸体等进行收集、贮存、清运和无害化处理；未达到规模养殖的畜禽养殖单位和个人应当采取与其养殖规模相适应的大气污染防治措施，防止排放恶臭气体。
6.排放油烟的餐饮服务业经营者应当安装油烟净化设施并保持正常使用，或者采取其他油烟净化措施，使油烟达标排放，并防止对附近居民的正常生活环境造成污染。
7.有组织排放控制指标。在基准氧含量10%的条件下，水泥窑及窑尾余热利用系统烟气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10、35、50mg/m3，氨逃逸浓度不高于5mg/m3。采用独立热源烘干的企业应采用余热或清洁能源，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10、35、50mg/m3。其他产尘环节颗粒物浓度不高于10mg/m3。
8.无组织排放控制措施。全面加强物料储存、输送、协同处置及生产工艺过程无组织排放控制，以及厂区及周边环境综合整治。在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等措施，有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸协同处置垃圾或固体废物相关区域不得有明显恶臭异味。广区无裸露地面，除绿化带外均应硬化，无散状物料露天堆放，厂区及周边道路无积尘。生产设施、管道通廊、料棚及生产车间外部定期清理，做到物见本色。
9.强化工业企业排水监管。严格排水许可管理，对纳入城镇污水处理厂处理的工业废水应进行风险评估，经评估认定为污染物不能被污水处理厂有效处理，或可能影响污水处理厂出水稳定达标的纳管企业的废水依法限期退出污水管网，退出前向城镇污水处理厂排放的工业废水水质需达到行业特别排放限值或《污水综合排放标准》（DB14/1928－2019）要求。
10.加快推进焦化、水泥行业超低排放改造。按照省定时限，完成沁县华安焦化、沁源县沁新焦化和明源焦化3家焦化企业和潞州区红旗水泥和科保水泥、上党区陶清河水泥和三元王庄华泰、壶关县红旗水泥、屯留区瑞昌水泥6家水泥粉磨站超低排放改造工程建设。已完成超低排放改造的企业要加快实施监测评估。鼓励焦化、水泥企业提前完成超低排放改造。启动焦化行业干法熄焦工艺升级改造，把全干法熄焦作为焦化行业的准入条件，全市所有“上大关小”新建焦炉要全部配套建设常用、备用干熄焦装置；现有5.5米及以上焦炉配套建设常用干熄焦装置，具备条件的要配套建设备用干熄焦装置；列入淘汰计划的4.3米焦炉，不再实施干熄焦改造；在资金和政策上对干熄焦改造项目给予重点支持，对未按期完成干熄焦改造的焦化企业实施更为严格的差异化错峰生产、重污染天气应急减排措施。
11.严格控制涉重金属企业污染物排放。依法依规将符合条件的排放镉等有毒有害大气、水污染物的企业纳入重点排污单位名录。严格落实《涉镉等重金属排放企业颗粒物自动监控设施建设工作方案》，按要求完成建设任务并与生态环境部门联网。鼓励涉重金属企业实施清洁生产改造，进一步减少污染物排放。
12.全面实施重点行业超低排放和深度治理。全面完成水泥行业超低排放改造,加快推进钢铁、焦化行业超超低排放改造,开展有组织、无组织及清洁运输等环节全过程、高标准、系统化整治，并建设完善无组织排放监控系统,推动现有焦化企业将现有备用湿熄焦改造为备用干熄焦,实现全干熄。加强工业炉窑深度治理,严格控制物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放。加强煤炭等粉粒物料堆场扬尘控制。重点涉气排放企业取消烟气旁路，因安全生产无法取消的，安装在线监管系统。以能源、钢铁、焦化、建材、有色、化工、工业涂装、包装印刷等行业为重点，实施强制性清洁生产审核。加强挥发性有机物全过程综合治理。大力推动低(无)挥发性有机物原辅料生产和替代，积极引导企业生产和使用低(无)挥发性有机物的产品，有效减少挥发性有机物产生。深入推进炼焦、化工、表面涂装、印刷、储油库、加油站、汽修和餐饮油烟挥发性有机物综合整治。推进工业园区和企业集群建设涉挥发性有机物“绿岛”项目,统筹规划建设集中涂装中心、活性炭集中处理中心、溶剂回收中心等。
13.排污单位应当建立大气环境保护责任制度，明确相关责任及责任人，并按照有关规定设置大气污染物排放口及其标志。重点排污单位应当安装、使用大气污染物排放自动监测设备，与生态环境主管部门的监控设备联网，保证监测设备正常运行。重点排污单位应当如实向社会公开其主要污染物的名称、排放方式、排放浓度和总量、超标排放情况，以及防治污染设施的建设和运行情况，接受社会监督。禁止侵占、损毁或者擅自移动、改变大气环境质量监测设施和大气污染物排放自动监测设备。
14.钢铁、石油、有色金属、电力、焦化、建材、化工等企业生产过程中排放粉尘、硫化物和氮氧化物的，应当采用清洁生产工艺，配套建设除尘、脱硫、脱硝等装置，或者采取技术改造等其他控制大气污染物排放的措施。
15.产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放。工业涂装企业应当使用低挥发性有机物含量的涂料，并建立台账，记录生产原料、辅料的使用量、废弃量、去向以及挥发性有机物含量。台账保存期限不得少于三年。
16.排污单位和其他生产经营者，应当保持大气污染物防治设施的正常使用。工业企业大气污染物防治设施因检修暂停使用的，应当提前五个工作日书面报告当地人民政府生态环境主管部门;因突发故障不能正常使用的，应当采取措施确保排放达标，不能达标的，应当停产，并在二十四小时内向当地人民政府生态环境主管部门书面报告。工业企业大气污染物防治设施修复前，不得恢复生产。
17.非道路移动机械所有人或者使用人应当遵守下列规定：
（一）非道路移动机械的所有人应当在新增非道路移动机械的三十日内向所在地县（区）人民政府生态环境主管部门报送非道路移动机械的名称、类别、数量、污染物排放等数据和资料，农用非道路移动机械的名称、类别、数量、污染物排放等数据和资料由所有人所在地人民政府农机管理主管部门每季度末向县（区）人民政府生态环境主管部门集中申报；
（二）对超标排放且经维修或者采用排放控制技术后仍不达标的机械，应当停止使用工业企业、施工单位、货运企业、城市环境卫生管理单位等拥有非道路移动机械的单位和个人，不得使用非道路移动机械从事道路运输业务。
18.储油储气库、加油加气站及油罐车、气罐车应当安装油气回收设施并保持正常运行，按照国家有关规定向市、县（区）人民政府生态环境主管部门报送油气排放检测报告。
19.严格入河排污口整治。各县区政府负责具体整治工作，要按照“依法取缔一批、清理合并一批、规范整治一批”要求，遵循“问题导向、分类处置、属地负责、部门联动”的原则，强化截污治污，根据入河排污口清单和实际情况，逐一明确整治措施，设置整治期限，制定年度入河排污口整治方案，实行整治销号制度。通过对入河排污口进行取缔、合并、规范，最终形成需要保留的入河排污口清单。
20.依法取缔一批。对违反法律法规规定，在饮用水水源保护区、泉域重点保护区、自然保护地、生态保护红线、永久基本农田及其他需要特殊保护区域内设置的入河排污口，由县区政府依法采取责令拆除、责令关闭等措施坚决取缔。对历史遗留问题要妥善处理，合理制定整治措施，避免“一刀切”。
21.清理合并一批。城镇污水收集管网覆盖范围内的生活污水散排口应由属地住建部门予以清理合并，生活污水全部收集进入污水处理厂处理。住建部门牵头开展城镇雨洪排口旱天污水直排的溯源治理，加大雨污分流改造和管网错混接改造力度。对工矿企业雨洪排口、城镇污水处理厂进水管网溢流口实行精准管理，加装在线视频监控系统，实施实时监控。建设出水口闸阀，实行汛期打开、非汛期关闭，并向属地生态环境部门备案。园区或开发区内企业现有入河排污口限期清理合并为一个排污口和一个雨洪排口，各工业企业废水治理达到行业排放标准后由园区或开发区污水集中处理设施统一处理。园区或开发区外的工矿企业，原则上一个企业只保留两个入河排污口（一个工矿企业排污口和一个雨洪排口），对于厂区较大或有多个厂区的，应尽可能清理合并，清理合并后仍确有必要保留其他工矿企业入河排污口的，应按照审核权限，全部完成入河排污口设置审核。农村生活污水散排口要先结合实际对污水进行收集处理，再对散排口分类整治。对于城镇周边的农村生活污水，鼓励纳入城镇污水处理系统；对于村庄人口少、污水日产生量小于500立方米的村庄，鼓励采用罐车收集转运；对于村庄人口较为集聚、污水日产生量大于500立方米的村庄，建设农村生活污水集中处理设施及配套管网，统一设置一个入河排污口。对于集中分布、连片聚集的中小型水产养殖散排口，鼓励统一收集处理养殖尾水，统一设置一个入河排污口。
	1.本项目不涉及黑臭水体；
2.本项目不涉及；
3.本项目不涉及；
4.本项目不涉及工业废水深度治理；
5.本项目不属于养殖类项目；
6.本项目不属于餐饮服务业；
7.有组织颗粒物排放浓度≤10mg/m3；
8.生产设备全部于生产车间内，物料储存于全封闭车间内，物料输送进行全封闭，厂区地面全部硬化，生产设施及生产车间外部定期进行清理；
9.本项目废水不外排；
10.本项目不属于焦化、水泥行业；
11.本项目不涉及涉重金属企业污染物排放；
12.不涉及水泥行业、钢铁焦化等重点行业；
13.严格按照规定建立大气环境保护责任制度，明确相关责任及责任人，设置大气污染物排放口及其标志；
14.本项目不涉及钢铁、石油、有色金属、电力、焦化、建材、化工等行业；
15.本项目不涉及挥发性有机物废气；
16.要求企业加强大气污染物防治设施的维护管理；
17.本项目非道路移动机械严格执行相关规定；
18.本项目不涉及油气回收设施；
19-21.本项目不涉及入河排污口。
	符合

	环境风险防控
	1.加强河流水系整治。充分发挥“河长制”作用，持续开展河湖“清四乱”，组织实施妨碍河道行洪突出问题排查整治，全面清理河道内垃圾等废弃物。严禁在河道内开展清洗机械车辆、油桶等可能污染水体的作业，禁止在湖库内使用加油船，严控石油类物质漏洒，严禁在河道内放牧、倾倒畜禽粪污、生活垃圾、工业固废等。
2.强化入河排污口管控。实施入河排污口设置审核管理，强化入河排污口规范化管理。推动水环境精细化管控项目建设，全面提升入河排污口管理水平。深化入河排污口“查、测、溯、治”，实施“一口一策”，坚持分类治理，明确每个排污口整治措施和责任主体，按月组织入河排污口水质监测，对超标排放的排污口溯源整治，限期达标。
3.积极推进重污染企业退城搬迁。持续推进市区及县城建成区内及周边钢铁、焦化、水泥、化工等重污染企业搬迁改造或关停退出，进一步优化产业布局。对市区规划区内的重污染企业，实施更为严格的差异化错峰生产、重污染天气应急减排措施。
4.严格保护优先保护类耕地。加强农药等农业投入品质量监管，严厉打击向农田施用重金属不达标肥料等农业投入品的行为。在永久基本农田集中区域，严禁规划新建可能造成土壤污染的建设项目。依法将符合条件的优先保护类耕地划为永久基本农田，实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降。对优先保护类耕地面积减少或土壤环境质量下降的县、区，进行预警提醒并依法采取环评限批等限制性措施。
5.巩固受污染耕地安全利用成效。制定全市受污染耕地安全利用年度计划。有安全利用类耕地的县、区，要结合当地主要作物品种和种植习惯，有针对性的制定并实施受污染耕地安全利用方案，落实品种替代、水肥调控、生理阻隔、土壤调理等安全利用技术措施，分区分类建立完善安全利用技术库和农作物种植推荐清单，巩固提高受污染耕地安全利用成效。
6.加强严格管控类耕地风险管控。鼓励对严格管控类耕地按规定采取种植结构调整、轮作休耕等风险管控措施。加强粮食收储和流通环节监管，杜绝重金属超标粮食进入口粮市场。
7.严格污染地块准入管理。从严管控农药、焦化、化工等行业中的重度污染地块规划用途，严禁规划学校、住宅等，鼓励用于拓展生态空间。从事土地开发利用活动，要因地制宜采取有效措施，确保建设用地符合土壤环境质量要求。对列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，自然资源部门严禁作为“一住两公”用地，严禁办理土地收回、收购、土地供应以及改变土地用途等手续。用途拟变更为“一住两公”用地的所有地块，要严格落实土壤污染状况调查评估及治理修复制度，认真执行《长治市建设用地土壤环境联动监督管理实施细则（试行）》。依法开展土壤污染状况调查或风险评估而未开展或尚未完成的地块，以及未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的地块，不得开工建设与风险管控、修复无关的项目。探索“环境修复＋开发建设”模式。
8.严格重点流域、区域产业空间布局。严禁浊漳南源、北源、干流等河流谷地，太行山旅游板块，以及人居环境敏感的区域布局重污染项目。严禁在漳泽湖生态保护与修复区域、城市(县城)规划区布局钢铁(不含短流程炼钢)、铸造(不含高端铸件)、水泥、有色等高污染项目，以及危险化学品贮存、处理处置等高风险项目，支持城市(县城)建成区及周边重污染企业搬迁改造，大力推进企业建设节能环保水平高的先进产能项目。发挥主要污染物总量约束引导作用，对环境质量超标地区严格落实主要污染物总量“倍量削减”要求。优先支持焦化、钢铁等重点产业向资源禀赋好、环境承载力强、大气扩散条件优、铁路运输便利的城镇下风向工业园区转移。
9.加强重点流域农业面源污染治理，积极推进流域内畜禽养殖粪污资源化利用；加强农业化肥农药施用管控，源头化肥农药减量增效，过程建设生态拦截沟，末端结合采煤沉陷区建设净化湿地，有效控制农业面源污染。
10.完善地下水污染源监测体系，到2023年底，化学品生产企业、危险废物处置场、垃圾填埋场等地下水重点污染源地下水环境监测井规范监测比例不低于70%。强化地下水污染风险防控，全面推进地下水污染调查、监测、评估、风险防控和修复等。建立生态环境、自然资源、水利等部门信息共享机制，推进地下水型饮用水水源保护区、地下水重点污染源、水文地质分区、地下水监测水位水质等地下水环境“一张图”管理。
	1.本项目不涉及废水排放；
2.本项目不涉及入河排污口管控；
3.本项目不属于重污染企业；
4-6.本项目占地不属于耕地；
7.本项目不属于农药、焦化、化工等行业中的重度污染地；
8.本项目不属于焦化、钢铁等行业；
9.本项目不涉及农业面源污染治理；
10.本项目不涉及地下水污染。
	符合

	资源利用效率
	1.保障河流生态流量。以浊漳河为重点，制定生态流量保障实施方案，将生态用水纳入水资源日常运行调度规程，落实《浊漳河生态调水方案》，保障河流生态流量。建立应对水污染事故应急补水机制。
2.推动再生水循环利用。提升城市再生水利用水平，完善再生水利用设施，拓宽再生水利用渠道。加快推进再生水利用工程，城市再生水优先用于工业生产、城市绿化、市政杂用和河湖景观用水，2023年城镇污水处理再生水利用率达到25%以上。
3.提升饮用水水源保护水平。深化县级及以上集中式饮用水水源保护区规范化建设，2023年底前完成县级地表水型集中式饮用水水源保护区规范化建设。
4.推进海绵化城市建设。综合运用“渗、滞、蓄、净、用、排”等措施，充分发挥建筑、道路、绿地、水系等生态系统对雨水的吸纳、蓄渗和缓释作用，开展初期雨水收集处理，有效控制雨水径流，实现自然积存、自然渗透、自然净化。完成雨污分流改造，2023年完成164km城镇排水管网雨污分流改造任务。
5.严格控制煤炭消费总量。严格落实耗煤项目煤炭减量替代措施，未落实减量替代的耗煤项目不予审批、核准、备案。大力发展新能源和清洁能源，不断提升非化石能源消费比重。严格控制燃煤机组新增装机规模，鼓励通过关停规模小、煤耗高、服役时间长、排放强度大的煤电机组，等容量替代建设支撑性煤电项目。支持自备燃煤（矸石）机组实施清洁能源替代，鼓励自备电厂转为公用电厂。
6.推进传统产业绿色化改造。坚持高端化、智能化、绿色化发展方向，通过延链补链强链，进一步推动产业链耦合、循环式发展。严把高耗能、高排放项目准入关口，严格落实污染物排放削减要求，对不符合规定的项目坚决停批停建，坚决打破“两高”项目路径依赖。大力推动智能绿色安全开采和清洁高效深度利用，因地制宜推广充填开采、煤与瓦斯共采、井下洗选等绿色开采技术，鼓励原煤全部入选(洗)。鼓励高炉-转炉长流程钢铁企业转型为电炉短流程企业，推动落实《长治市钢铁产业布局意见》，推广清洁生产，加快以节能降耗为核心的技术改造，全面实现超低排放，吨钢综合能耗降至全国行业平均数值以下。开展煤电机组节能改造、供热改造和灵活性改造。加快推动4.3米焦炉淘汰，支持焦化行业通过压减产能、淘汰整合提质升级，推进焦炉煤气、煤焦油、粗苯高端利用，化产品精深加工高端发展，污染排放总量大幅下降。以试点示范为抓手，开展绿色园区、绿色工厂创建，培育绿色设计产品，打造绿色供应链，持续推进绿色制造体系建设。
7.到2025年，全市万元地区生产总值用水量下降15%，灌溉利用系数达到0.58以上。
8.到2025年再生水利用率达到50%以上。
9.到2025年，农村生活污水治理率达到25%。
10.到2025年，畜禽粪污综合利用率达到90%以上，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%。
11.健全双控指标体系，强化水资源承载能力刚性约束。严格实行区域用水总量和强度控制。
	1.不涉及废水外排；
2.不涉及再生水循环利用；
3.本项目距离饮用水水源较远，废水不外排，对集中式饮用水水源保护区影响较小；
4.本项目厂区内设有初期雨水收集池，收集到的雨水经沉淀后洒水抑尘；
5.本项目为煤矸石制砂项目，不涉及燃煤机组；
6.本项目不属于高耗能、高排放项目；
7.本项目不涉及灌溉；
8.本项目不涉及再生水利用；
9.本项目不涉及农村生活污水治理；
10.本项目不属于畜禽行业；
11.本项目废水不外排。
	符合


1.3与相关生态环境保护法律法规政策、生态环境保护规划的符合性分析
1.3.1与区域水源地保护区符合性分析
[bookmark: _Hlk82075314]（1）县城集中饮用水源地
根据《屯留县城水源地保护区划分技术报告》，屯留区有席店和屯降两处水源地保护区。席店水源地保护区范围为东自郭村西一线，西自刘家坪西南一线，北起刘家坪南一线，南到罗庄席店东一线，由以上圈点的面积为1.85km2。屯降水库水源地保护区范围为屯降水库水面及水库上游1000m的水面和陆面。厂址位置距离席店和屯降两处水源地保护区分别为6.7km和17.4km，不会对水源地造成影响。本项目与屯留区县城水源地保护区相对位置关系图见附图7。
（2）乡镇集中饮用水源地
屯留区共有4个乡镇集中饮用水水源地、4个个千人万吨水源地，均为地下水型水源地，各个水源地基本情况表见下表。
表1.3-1  屯留县各乡镇集中供水水源地一览表
	水源地名称
	经度
	纬度
	服务人口（人）
	日供水规模（吨）
	水源级别

	上村镇集中供水水源
	112°59′38″
	36°19′19″
	2300
	600
	乡镇

	张店镇集中供水水源
	112°35′56.9″
	36°21′3.3″
	2000
	480
	

	李高乡集中供水水源
	112°56′23″
	36°15′21″
	2100
	768
	

	上莲开发区集中供水水源
	112°50′22.5″
	36°25′56.2″
	1000
	240
	

	河神庙乡集中供水水源
	112°43′20.7″
	36°18′26.3″
	8500
	480
	千吨万人

	渔泽镇集中供水水源
	112°58′48.6″
	36°21′35″
	3000
	1315
	

	麟泉集中供水水源
	112°54′37″
	36°17′39″
	11000
	770
	

	路村集中供水水源
	113°0′8.58″
	36°18′13.16″
	11000
	482
	


[bookmark: _Hlk120198576]本项目厂址距离屯留区各乡镇集中供水水源地最近的为麟泉集中供水水源，距离其一级保护区边界为6.6km，距离较远。本项目与麟泉集中供水水源保护区相对位置关系图见附图3。
1.3.2与辛安泉域符合性分析
（1）泉域概况
辛安泉出露于潞城市西流村至平顺县北耽车长16km的浊漳河河谷中，可见泉点170余个。辛安村以上较大泉组有林滩泉、西流泉、苇泉、南流泉，称王曲泉群，出露高程615-643m，出露地层为奥套系中统；辛安村以下有实会泉、年流泉等，多出露于寒武系中统，称实会泉群，标高600-615m。多年平均流量11.9m3/s（1959-1984年）。
（2）辛安泉域范围
北部及西部边界：泉域北部、西部在构造上处于沁水向斜核部，地表出露二叠、三叠系地层，寒武、奥陶系地层埋深千米以上，岩溶水呈封闭的滞流状态，因此以浊漳河与汾河及沁河的地表分水岭为泉域边界。自北向南有榆社县人头山-辉教北-子金山-分南南。西部沁县与沁源县行政边界，自北向南基本为自分南南-屯留县八泉-长子县良坪西。
南部边界：为浊漳河和沁河与丹河的地表分水岭，自西向东基本为长治市与晋城市的行政边界，由老庄沟-色头镇南-金泉山-陵川西马安。
东部边界：东北段以清漳河与浊漳河地表分水岭及和神烟地下分水岭与娘子关泉域为界。为晋中地区和顺县、左权县与榆社县、长治市武乡县的行政边界。
泉域边界范围内总面积为13500m2，其中碳酸盐岩裸露面积2600km2，碎屑岩面积为6830km2，松散岩面积为4070km2。
（3）泉域重点保护区范围
根据山西省人民政府晋政函[1998]137号“关于山西省泉域边界范围及重点保护区划定的批复”，划定的辛安泉域重点保护区范围：
1）泉水集中出露带和文王山地拿渗漏段，其中泉水集中出露带以浊漳河为轴线，北起黎城县南赵店桥，顺浊漳河谷向下游、至平顺县北耽车，包括河谷两岸地带；西起山西化肥厂排污管道，两侧宽200m，至辛安桥下河道，面积48km2。
2）文王山地垒渗漏段自黄碾南铁路桥上游500m起，顺浊漳河南源主河道，左右两侧各500m，向下游至与浊漳河西源汇流处，面积18km2。
两处合计面积为66km2。
同时，根据《山西省长治市辛安泉饮用水水源地保护条例》，建立辛安泉饮用水水源地保护区制度。辛安泉饮用水水源地保护区划分为一级保护区、二级保护区，并在保护区外围设立准保护区，实行分级保护与管理。
辛安泉饮用水水源地一级保护区范围为现有水源井组周边区域，涉及潞城市辛安泉镇西流北村（西北村）、西流南村（西南村），黎城县程家山乡北流村，面积3.73平方公里。
辛安泉饮用水水源地二级保护区范围为东至黎城县隆旺村东-北流村东-南堡村东一线，南至平顺县王曲村北，西至潞城市西流南村（西南村）西1.3公里-涧口村西一线，北至潞城市续村南-黎城县东窑上村北一线，面积24.9平方公里。
辛安泉饮用水水源地准保护区范围为水源地上游辛安泉域灰岩裸露补给区，涉及城区、郊区、长治县、潞城市、壶关县、平顺县、黎城县、武乡县、襄垣县，面积约1260平方公里。
本项目拟选厂址处于辛安泉域内，但不在泉域的重点保护范围之内，距离重点泉域保护区边界约18km，且不在辛安泉饮用水水源地一级、二级、准保护区内。相对位置关系详见附图8。
1.3.3与《屯留区国土空间总体规划（2021-2035年）》符合性分析
（1）规划范围
规划范围为屯留区行政辖区内全部国土空间，包括全区和中心城区两个层次。
（2）规划期限
规划期限为2021-2035年，基准年为2020年，近期目标为2025年，远期目标为2035年，远景展望至2050年。
（3）功能定位
规划屯留区功能定位为：有机循环农业示范区、以煤基新材。
料为主导的资源型城市转型升级示范区、以康体休闲为特色的现代化太行山水名城，合力保障长治市建设全国资源型城市转型升级示范区、现代化太行山水名城。
（4）三区三线划定
1）耕地与永久基本农田
全区划定不低于513.00平方千米（76.95万亩）的耕地和不低于444.27平方千米（66.64万亩）的永久基本农田。
落实最严格的耕地保护制度，对永久基本农田实行特殊保护，坚决防止永久基本农田“非农化”，积极开展永久基本农田储备区划定并严格管理。
2）生态保护红线
全区划定生态保护红线总面积不少于20.64平方千米，占全区国土面积的1.73%，全部为整合优化后的自然保护地。
稳固太行山区生态安全屏障，增强水源涵养、水土保持和生物多样性等生态系统服务功能，加强生物多样性保护优先区域和珍稀濒危野生动植物集中分布地保护，注重保护重要生态空间，严格控制人为活动尤其是开发建设活动对生态系统的破坏。
3）城镇开发边界
全区城镇开发边界控制在24.75平方千米（3.71万亩），占全区总面积的2.08%。
集中建设区重点保障生产、生活、生态和安全空间需求。在城镇开发边界内实施战略留白，为长远发展谋划预留战略空间。
本项目位于长治市屯留区路村乡前苏村村北，富健达洗煤厂现有厂区内，占地类型为工业用地，不占用永久基本农田，不在生态保护红线范围内，不属于城镇开发边界。本项目与屯留区国土空间控制线规划图相对位置关系图见附图10。
1.3.4与长治市生态环境局关于贯彻落实《长治市大气和水污染物排放管控要求》的通知（长环函〔2023〕106号）符合性分析
表1.3-2  项目与长环函〔2023〕106号符合性分析
	序号
	文件中砖瓦石材行业要求
	项目情况
	符合性

	1
	储存：
块状物料全部密闭或封闭储存。并对物料采取覆盖、喷淋（雾）等抑尘措施。料场出口要设置车轮清洗和车身清洁设施，或采取其他有效控制措施。
	本项目原料主要为煤矸石，煤矸石来源为富健达洗煤厂和厂区西侧约3km处的余吾煤矿，均由全封闭厢式车运送至本项目原料堆放区，煤矸石由装载机送入给料机料仓。原料堆放区位于全封闭生产车间内东侧，顶部设置喷雾洒水抑尘措施，出入厂区设置洗车平台。
	符合

	2
	装卸：
1.装卸车时要采取加湿抑尘或喷淋等有效抑尘措施。
2.物料输送落料点要配备集气罩或喷雾等抑尘措施。料场出口设置车轮和车身清洗设施。
	装卸车时设置移动雾炮机抑尘。落料通过全封闭皮带输送机转载，出入厂区设置洗车平台。
	符合

	3
	转运：
1.粉状物料全部密闭或封闭，储存，采用密闭皮带、封闭通廊或密闭车厢等方式输送，并配备除尘设施，或采取喷淋（雾）等抑尘措施。
2.厂区道路要硬化。道路采取清扫、洒水等措施，保持清洁。
	成品机制砂储存于本项目成品堆放区，成品堆放区位于本项目全封闭生产车间内西侧，物料采用全封闭皮带输送，厂区道路全部硬化，定期洒水抑尘。
	符合

	4
	工艺过程：
1.生产工艺产尘点要采取密闭、封闭或设置集气罩等措施。
2.产尘点及及车间不得有可见烟（粉）尘外逸。料棚配备喷雾抑尘设施，料棚出入口安装自动门。
	给料机上方安装1个顶吸式集气罩，颚式破碎机为全封闭式，上方设置集气管道，废气收集后共同引入1台布袋除尘器（TA001）处理后，由1根15m高排气筒（DA001）排放。双级破碎机、筛分机均为全封闭式，上方设置集气管道，废气收集后共同引入1台布袋除尘器（TA002）处理后，由1根15m高排气筒（DA002）排放。原料和成品堆放区顶部安装喷雾抑尘设施，车辆出入口安装自动感应密闭门。
	符合

	5
	道路运输：
1.块状物料及产品运输必须苫盖，采取密闭运输，严禁沿路抛洒逸散。
2.鼓励现有企业建设全封闭的厂内车辆运输通道，连通原料储仓和产品储库，力争实现车辆从进厂到出厂全封闭行驶。
3.厂区内道路及厂区至主干公路的道路必须硬化，要铺设沥青路面，道路两侧设置绿化带，采用吸尘车或洒水车进行喷洒抑尘、道路洗扫，厂区、道路两侧及路面不得有明显积尘。
4.要将进出厂道路与交通干线连接点上下各2km范围内的道路纳入卫生责任区，建立清洗制度，每日开展道路清洗工作，根据洗扫范围购置1-2辆新能源喷雾降尘车和2-3辆新能源洗扫吸尘车。
	原料煤矸石及产品运输采用封闭式厢式车篷布遮盖，密闭运输，严禁沿路抛洒逸散，连通原料储仓和产品储库，实现了车辆从进厂到出厂全封闭行驶，厂区道路硬化，道路两侧设置绿化带，采用吸尘车或洒水车进行喷洒抑尘、道路洗扫；进出厂道路与交通干线连接点上下各2km范围内的道路为本单位卫生责任区，每日开展道路清洗工作，厂区配备新能源喷雾降尘设施以及新能源洗扫吸尘设施。
	符合

	6
	在厂区或物料棚出入口设置车辆冲洗平台，要淘汰现有的简易冲洗平台，设置具有保温、烘干等功能的现代化冲洗平台，冲洗平台的长度和高度要确保货运重卡车辆的车身和车轮全部冲洗到位，货运车辆进、出厂区必须进行轮胎和车身清洗，车辆冲洗时间要在100秒以上，有效将车轮及车身全部冲洗干净，确保车身整洁、车轮干净，不带泥带灰上路。
	洗车平台位于厂区西侧出入口处，内设水泵，高压水枪等可覆盖全部车身的冲洗设备，对出厂车辆的车身及轮胎进行清洗；设置沉淀池，冬季池体有保温措施。
	符合

	7
	建设门禁系统和视频监控系统，监控运输车辆进出厂区情况。物料公路运输和厂内运输全部使用国六及以上排放标准的载货车辆或新能源车辆，逐步全部更换为新能源车辆；厂内非道路移动机械全部使用国四及以上排放标准或新能源车辆，逐步全部更换为新能源车辆。
	原料堆放区、成品堆放区、生产车间，厂区布设视频监控，设置门禁系统；运输车辆必须为国六排放标准或者新能源车辆；厂内非道路移动机械全部使用国四及以上排放标准或新能源车辆。
	符合


1.3.5与《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》（工信部联原〔2019〕239号）的符合性分析
表1.3-3  与“工信部联原[2019]239号”符合性分析一览表
	文件要求
	本项目情况
	符合性

	一、总体要求发展目标：到2025年，形成较为完善合理的机制砂石供应保障体系，产品质量符合GB/T14684《建设用砂》等有关要求，以Ⅰ类产品为代表的高品质机制砂石比例大幅提升，年产1000万吨及以上的超大型机制砂石企业产能占比达到40%，利用尾矿、废石、建筑垃圾等生产的机制砂石占比明显提高，“公转铁、公转水”运输取得明显进展
	本项目为利用煤矸石生产机制砂，产品质量要求符合《建设用砂》(GB/T14684)中IⅡ类产品标准。
	符合

	二、多措并举保障市场供应
	统筹协调布局。根据“十四五”投资建设需要，统筹考虑矿产资源、市场需求、交通物流等因素，按照安全、环保、功能区等方面要求，科学规划、合理布局，建立国内合理的机制砂石供应体系，既保障供给，又防止“一哄而上”造成产能过剩。市、县区域合理布局服务当地的砂石加工基地或集散中心。
	本项目位于长治市屯留区路村乡前苏村村北，富健达洗煤厂现有厂区内，距离屯留区建成区约2.5km，属于屯留区快速发展区域，本项目周边众多在建工程项目，可缓解区域内机制砂需求压力
	符合

	
	拓展砂石来源。规范砂石资源管理，鼓励利用废石以及铁、钼、钒钛等矿山的尾矿生产机制砂石，节约天然资源，提高产业固体废物综合利用水平。支持就地取材，利用开山、道路、隧洞、场地平整等建设工程产生的砂石料生产机制砂石，减少长距离运输外来砂石，满足建设需要。发展“互联网+砂石骨料”，构建机制砂石电子商务平台，完善支撑服务体系，培育适合砂石产业的O2O、C2B等电商模式，实现砂石电子商务交易中的信息交流、市场交易、物流配送、支付结算、售后服务等功能。
	本项目为利用煤矸石生产机制砂，煤矸石来源为厂区内富健达洗煤厂和厂区西侧约3km处的余吾煤矿，属于固体废物综合利用，成品机制砂外售屯留区周边商砼搅拌站，最远运距约3km，沿路敏感目标是周围村庄（前苏村、西河北村、官庄村等），运输车辆采用厢式车运输，篷布苫盖，路过村庄禁止鸣笛，限制车速，夜间禁止运输。
	符合

	
	加强运输保障。推进机制砂石中长距离运输“公转铁、公转水”，减少公路运输量，增加铁路运输量，完善内河水运网络和港口集疏运体系建设。在充分利用铁路专用线、城市铁路货场和岸线码头运输能力的同时，推进铁路专用线建设，对年运量150万吨以上的机制砂石企业，应按规定建设铁路专用线。有序发展多式联运，加强不同运输方式间的有效衔接，大力发展集装箱铁公联运，切实提高机制砂石运输能力。加快建设封闭式运输皮带廊道，逐步减少散货露天装卸量。利用信息化手段对砂石运输实现全程监管，构建绿色物流和绿色供应链。加强运输车辆检测，防止超限超载车辆出场（站）上路。
	本项目为利用煤矸石生产机制砂，煤矸石来源为厂区内富健达洗煤厂和厂区西侧约3km处的余吾煤矿，年处理煤矸石120万吨，运输距离最长约为3km，公路运输较为便捷，沿路为少量村庄和工业企业，成品机制砂外售屯留区周边商砼搅拌站。评价要求厂内所有物料及生产工序均在全封闭厂房内进行，物料转运均设置封闭式的运输皮带，杜绝散货露天装卸；项目建成后加强对运输车辆的管理，防止超限超载车辆出场上路。运输车辆使用国六标准以上的运输车辆或新能源清洁燃料车辆。
	符合

	三、加快技术创新提高质量水平。严格质量管控：强化企业主体责任，完善质量管理体系，加强过程质量控制，严格执行相关标准，鼓励企业建立检测中心，配备合格的质量检验设备和专业质检人员。对成品料分类或分仓储存。加强对原料的品质监测和控制能力，严格控制有毒杂质含量。
	企业定期委托质量检测部门对产品质量进行检测，确保出厂产品质量符合相应质量标准。对原料、成品分区储存。
	符合

	四、推进绿色发展提升本质安全。发展绿色制造：机制砂石企业要坚持绿色低碳循环发展，按照相关规范要求建设绿色矿山。生产线配套建设抑尘收尘、水处理和降噪等污染防治以及水土保持设施，对设备、产品采取棚化密封或其他有效覆盖措施，推进清洁生产，严控无组织排放，满足达标排放等环保要求。对工艺废水、细粉和沉淀泥浆等加强回收再利用，鼓励利用生产过程中的伴生石粉生产绿色建材，实现近零排放。提高设备整体能效、节水水平，降低单位产品的综合能耗、水耗，鼓励有条件的企业实施输送带势能发电、开展合同节水管理。
	本项目在各产尘点配套除尘措施，各储库均为全封闭且配套喷雾抑尘措施，生产废水循环使用，各生产设备均置于封闭性车间内，生产过程中收集的粉尘、废水等均合理处置。项目选用行业先进节能、节水设备。
	符合


1.3.6与《煤矸石综合管理办法》（2014年修订版）符合性分析
表1.3-4  与《煤矸石综合管理办法》符合性分析一览表
	序号
	文件要求
	项目情况
	符合性

	1
	利用煤矸石生产的建筑材料或其他与煤矸石综合利用相关的产品，应当符合国家或行业有关质量、环境、节能和安全标准
	本项目利用煤矸石生产机制砂，产品质量符合GB/T14684《建设用砂》等有关要求，生产废水全部回用，废气达标排放，固废合理处置。
	符合

	2
	国家鼓励煤矸石大宗利用和高附加值利用，煤矸石生产建筑材料，从煤矸石中回收矿产品
	将煤矸石加工成机制砂，符合国家鼓励政策。
	符合


1.3.7与山西省人民政府办公厅《关于印发山西省推进多式联运发展优化调整运输结构工作实施方案（2022-2025年）的通知》的符合性分析
2022年11月8日山西省人民政府办公厅晋政办发[2022]88号“关于印发山西省推进多式联运发展优化调整运输结构工作实施方案（2022-2025年）的通知”，文中提到：进一步加快运输结构调整，推动大宗物资“公转铁”，鼓励工矿企业等实施大宗货物公转铁”、“散改集”，中长距离运输时主要采用铁路运输，短距离运输时优先采用封闭式皮带廊道或新能源车。加快推动铁路专用线建设，新建或迁建煤炭、矿石、焦炭等大宗货物年运量150万吨以上的物流园区、工矿企业及粮食储备库等，原则上要接入铁路专用线或管道。推动太原、大同、临汾等无水港与沿海港口深度合作、联动发展，探索推广大宗固体废物公铁协同联运模式。
本项目利用煤炭开采、洗煤厂固废煤矸石，节约天然资源，提高产业固体废物综合利用水平，属于废弃资源综合利用，本质上不属于上述文件中提到的“新建或迁建煤炭、矿石、焦炭等项目”；本项目所用煤矸石主要来源于厂区内富健达洗煤厂和厂区西侧约3km处的余吾煤矿，均属于短距离运输，由全封闭厢式车运至本项目原料堆放区。根据实地调查，本项目所在地暂不具备接入铁路专线的条件。本项目原则上符合“山西省推进多式联运发展优化调整运输结构工作实施方案（2022-2025年）的通知”要求。
1.3.8与屯留区禁煤区符合性分析
根据《屯留县人民政府关于在麟绛县（县城建成区）、康庄工业区管理中心实施禁煤的通知》（屯政发[2017]72号），屯留区禁煤区相关规定为：
（1）麟绛镇（县城建成区）禁煤区域：北至绛河北岸，南至城际路，东至东环路、久安路，西至禹王路、金威佳园，包括麟绛镇西街、南街、东街、东脑、西堰、东堰、郭村7个行政村。
（2）康庄工业区禁煤区域：常珍、康庄、高头寺、东史、西史、北栗、市泽、常金、驼坊、桃园、市泽庄11个行政村。
（3）禁煤对象：麟绛镇（县城建成区）、康庄工业区内所有党政机关、企事业单位和商业、服务业等10蒸吨及以下燃煤锅炉、所有居民的生产和生活用煤。
（4）禁煤区内全面禁止经营、运输、使用燃煤，各类涉煤生产企业和经营单位必须停止生产和经营行为，将生产、经营场地迁移至禁煤区域以外。
根据《屯留县人民政府关于在麟绛县（县城建成区）、康庄工业区管理中心实施禁煤的通知》（屯政发[2017]72号）和《屯留县人民政府关于进一步扩大禁煤区范围的通知》（屯政发[2018]53号），屯留区禁煤区相关规定为：
（1）麟绛镇禁煤区域：在原屯留县人民政府《关于在麟绛镇（县城建成区）、康庄工业区管理中心禁煤的通告》（屯政通字[2017]5号）7个行政村禁煤区的基础上，进一步扩大禁煤区范围，包括：东藕、中藕、西藕、堰漕、水泉、沙庄、刘家坪、西莲、河北脑、西河北、东河北11个行政村。
（2）上村镇禁煤区域：上村村。
（3）渔泽镇禁煤区域：东古、南渔泽、北渔泽、崔蒙、顾车5个行政村。
（4）李高乡禁煤区域：东李高、西李高、下李高、东六余、西六余、王公庄、古城沟、东魏村8个行政村。
（5）禁煤对象：麟绛镇、上村镇、渔泽镇、李高乡涉及清洁取暖区域内的所有党政机关、企事业单位和商业、服务业等10蒸吨及以下燃煤锅炉、所有居民的生产和生活用煤。
（6）禁煤区范围内除煤电、集中供热和原料用煤企业外，全面禁止经营、运输、使用燃煤，各类涉煤生产企业和经营单位必须停止生产和经营行为，将生产、经营场地迁移至禁煤区域以外。
本项目位于长治市屯留区路村乡前苏村村北，富健达洗煤厂现有厂区内，不在上述屯留区禁煤区范围内，屯留区禁煤区划分示意图见附图12。
1.3.9选址可行性分析
本项目为利用煤矸石生产机制砂，选址位于位于长治市屯留区路村乡前苏村村北，富健达洗煤厂现有厂区内，占地类型为工业用地。
根据前述分析可知，本项目选址符合生态环境分区的管控要求，不涉及集中式饮用水水源保护区、准保护区，符合当地国土空间总体规划，场地不与辛安泉域重点保护区重叠。本项目不属于高污染、高耗水、高耗能项目，且项目运营期无废水外排，固废收集后合理处置，大气污染物主要为颗粒物，严格采取环评要求的环保措施后，可达标排放，对区域环境空气及敏感目标影响较小。
综上所述，本项目选址、规模、性质符合国家和山西省有关环境保护法律法规、标准、政策、规范，本项目选址可行。
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[bookmark: _Toc21071]二、建设项目工程分析
	建设内容
	2.1工程组成
本项目位于富健达洗煤厂厂区内，根据现场踏勘，富健达洗煤厂现为停产状态，厂区内现有1座精煤棚，1座中煤和原煤棚，1座破碎筛分车间，2座洗选车间，1座煤矸石棚，3座办公区，1座浓缩池，1座事故池，1座初期雨水池和1座危废贮存库，厂区西侧出入口设置1座地磅及1座全自动洗车平台。
本项目租赁富健达洗煤厂厂区北侧占地，占地原为煤矸石棚，占地面积约4000m2，本次环评拟拆除现有煤矸石棚和危废贮存库，并重新建设1座全封闭式钢结构生产车间，厂区西北侧2间库房改造成2座危废贮存点，1#危废贮存点为本项目使用，2#危废贮存点为富健达洗煤厂使用，厂区内其他构筑物均保留。
本项目组成内容见表2.1-1，依托工程见表2.1-2。
表2.1-1  工程主要建设内容一览表
	类别
	项目
	建设内容
	备注

	主体
工程
	生产车间
	位于厂区北侧，占地面积6500m2，全封闭钢结构，地面硬化，车间内设有1条年处理120万吨煤矸石生产线，配套设置1台给料机、1台颚式破碎机、2台双级破碎机、2台筛分机及全封闭皮带输送机
	新建

	储运
工程
	原料堆放区
	位于全封闭生产车间内东侧，占地面积约2800m2，用于煤矸石的堆放，堆放区顶部设置喷雾洒水抑尘装置，地面硬化
	新建

	
	成品堆放区
	位于生产车间内西侧，占地面积约2700m2，用于机制砂的堆放，堆放区顶部设置喷雾洒水抑尘装置，地面硬化
	新建

	辅助
工程
	办公区
	利用现有厂区西北侧的办公区，占地面积350m2
	依托
现有

	
	地磅
	利用现有厂区西侧出入口的地磅
	依托现有

	
	洗车平台
	厂区西侧出入口处设有1座全自动洗车平台，具有保温、烘干功能，平台两侧内壁及底部设高压喷淋水喷头，清洗水压高于1.0MPa，单台车辆冲洗时间不低于100s；并配套设置1座容积为20m3的洗车废水沉淀池（10m3收集池+5m3沉淀池+5m3清水池），水池之间有溢流口相连。洗车台前设有抖车台并配套建设有站房设置吹干装置（冬季采用热风，热源为电加热）保证冰冻季节正常使用
	依托现有

	公用
工程
	供水
	由厂区自备水井提供
	依托现有

	
	供电
	新建1台500KVA变压器
	新建

	
	供暖
	生产区冬季不采暖，生活区采暖使用电采暖
	依托现有

	环保
工程
	废气
	道路运输废气
	依托厂区西侧出入口现有洗车平台，对进出车辆进行冲洗，路面定时洒水抑尘，定期对道路清理，保持清洁，在运输过程中要求运输车辆采用封闭厢式车运输，篷布苫盖，防止物料洒落
	新建

	
	
	原料及成品堆放、装卸废气
	原料和成品全部堆放在全封闭车间内，车间内地面全部硬化，原料、成品堆放区顶部均安装喷雾洒水抑尘装置，定时喷洒；装卸时使用移动雾炮机进行喷洒抑尘；安装自动感应密闭门，同时加设扬尘在线监测和视频监控设施，并与生态环境部门联网
	新建

	
	
	给料、破碎废气
	给料机上方安装1个顶吸式集气罩，颚式破碎机为全封闭式，上方设置集气管道，废气收集后共同引入1台布袋除尘器（TA001）处理后，由1根15m高排气筒（DA001）排放
	新建

	
	
	制砂、筛分废气
	双级破碎机、筛分机为全封闭式，上方设置集气管道，废气收集后共同引入1台布袋除尘器（TA002）处理后，由1根15m高排气筒（DA002）排放
	新建

	
	
	物料运输转载粉尘
	采用全封闭皮带输送，降低落料点高度，在原料堆放处、皮带转运跌落点处设固定式雾化喷头
	新建

	
	废水
	生活污水
	排入厂区现有旱厕，定时清掏，不外排
	依托现有构筑物（新建）

	
	
	洗车废水
	依托厂区内现有洗车平台，经厂区现有沉淀池沉淀后，回用至洗车工序，循环使用，不排放
	依托现有构筑物（新建）

	
	
	初期雨水
	厂区南侧已设置1座380m3初期雨水池，雨水经沉淀后用于厂区洒水抑尘
	依托现有

	
	固废
	除尘灰
	统一收集后作为产品外售
	新建

	
	
	生活垃圾
	厂区内设置分类垃圾桶，定期送至当地环卫部门指定地点处置
	新建

	
	
	废矿物油、废油桶
	位于厂区西北侧，建设1座占地面积约40m2的危废暂存点，地面应做防渗处理，废矿物油、废油桶暂存于危废贮存点，定期委托有资质单位处置
	依托现有构筑物（新建）

	
	噪声
	生产设备
	选用低噪声设备，高噪音设备做基础减振、柔性连接，厂房隔声等，保持设备运行良好；车辆限速行驶，减少鸣笛
	新建


表2.1-2  依托工程一览表
	类别
	项目
	建设内容
	备注

	辅助
工程
	办公区
	利用现有厂区西北侧的办公区，占地面积350m2
	依托现有

	
	地磅
	利用现有厂区西侧出入口的地磅
	依托现有

	
	洗车平台
	厂区西侧出入口处设有1座全自动洗车平台，具有保温、烘干功能，平台两侧内壁及底部设高压喷淋水喷头，清洗水压高于1.0MPa，单台车辆冲洗时间不低于100s；并配套设置1座容积为20m3的洗车废水沉淀池（10m3收集池+5m3沉淀池+5m3清水池），水池之间有溢流口相连。洗车台前设有抖车台并配套建设有站房设置吹干装置（冬季采用热风，热源为电加热）保证冰冻季节正常使用
	依托现有

	公用
工程
	供水
	由厂区自备水井提供
	依托现有

	
	供暖
	生产区冬季不采暖，生活区采暖使用电采暖
	依托现有

	环保
工程
	废水
	生活污水
	排入厂区现有旱厕，定时清掏，不外排
	依托现有构筑物（新建）

	
	
	洗车废水
	依托厂区内现有洗车平台，经厂区现有沉淀池沉淀后，回用至洗车工序，循环使用，不排放
	依托现有构筑物（新建）

	
	
	初期雨水
	厂区南侧已设置1座380m3初期雨水池，雨水经沉淀后用于厂区洒水抑尘
	依托现有

	
	固废
	废矿物油、废油桶
	位于厂区西北侧，建设1座占地面积约40m2的危废暂存点，地面应做防渗处理，废矿物油、废油桶暂存于危废贮存点，定期委托有资质单位处置
	依托现有构筑物（新建）


依托工程可行性分析：
本项目租赁富健达洗煤厂厂区北侧占地，占地原为煤矸石棚，本次环评拟拆除现有煤矸石棚和危废贮存库，并重新建设1座全封闭式钢结构生产车间，厂区西北侧2间库房改造成2座危废贮存点，1#危废贮存点为本项目使用，2#危废贮存点为富健达洗煤厂使用，厂区内其他构筑物均保留。成品堆放区和原料堆放区均位于全封闭式生产车间内，设置1条年处理120万吨煤矸石生产线，以及生产配套及环保设施的安装。依托工程主要涉及洗车平台、地磅、办公区等。
（1）洗车平台、磅房
厂区西侧设有1个出入口，出入口设有1座全自动洗车平台和1座地磅，洗车平台和磅房可以满足本项目的生产需求。
（2）办公区、供水、供暖
本项目劳动人员依托现有厂区内西北的办公区进行生活办公，用水由厂内自备水井提供，生活区供暖采用电采暖，目前办公区、供水、供暖可以满足本项目职工办公需求，因此，本次依托办公区、供水、供暖可行。
（3）初期雨水池、旱厕
本项目在富健达洗煤厂现有厂区内，厂区南侧现有1座380m3初期雨水收集池，池底和四周已做防渗处理；厂区内设置1座旱厕，生活污水排入旱厕，定时清掏；可以满足本项目的生产需求。
（4）危废贮存点
本次环评将拆除厂区现有1座危废贮存库，并利用厂区西北侧2间库房改造2座危废贮存点，1#危废贮存点为本项目使用，2#危废贮存点为富健达洗煤厂使用，危废贮存点地面应按要求做防渗处理，并在地面和墙裙刷环氧树脂漆，危险废物分类分区贮存。
综上所述，磅房、办公区、供水供暖等均能满足本工程生产需求。
原料及成品周转能力分析：
（1）原料堆放区
原料堆放区位于生产车间内东侧，占地面积约2800m2，储存高度约6m，有效堆存面积按分区面积的90%计算，则有效储存容积约15120m3，煤矸石堆积密度为1.7t/m3，最大储存量预计25704t，年工作330天，煤矸石年处理量为120万t，可满足企业7-8天的原料储存量。
（2）成品堆放区
成品堆放区位于生产车间内西侧，占地面积约2700m2，成品堆放物料平均堆高5m，有效堆存面积按分区面积的90%计算，则有效堆存面积约12150m2，堆积密度为1.75t/m3，最大储存量预计21263t，年工作330天，成品机制砂年堆存量约120万t，可满足企业5-6天的成品储存量。
2.2主要产品方案及产能
本项目产品方案见表2.2-1。
表2.2-1  产品方案表
	序号
	产品名称
	规格
	产量
	单位
	备注

	1
	机制砂
	＜5mm
	1199122.609
	t/a
	散装，屯留区周边商砼搅拌站


2.3生产设备
本项目主要设备见表2.3-1。
表2.3-1  主要设备表
	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
（台）
	生产能力
（t/h）
	备注
	工作制度（h/a）

	1
	给料机
	GZD-600
	1
	200-230
	新建
	330d，16h（5280h/a）

	2
	颚式破碎机
	PE800×1100
	1
	200-230
	新建
	

	3
	双级破碎机
	2PC1200×1000
	2
	100-125
	新建
	

	4
	筛分机
	2YKH-2160
2层筛
	2
	100-125
	新建
	

	5
	皮带输送机
	B800
	9
	1.25-2m/s
	新建
	


主要生产设备配置与设计生产能力匹配性分析：
根据上述生产能力及设计工作制度，主要生产设备颚式破碎机按最大生产能力230t/h，年处理能力为230t/h×16h×330d=121.44万t/a；双级破碎机按最大生产能力125t/h，年处理能力为125t/h×16h×330d×2=132万t/a；筛分机按最大生产能力125t/h，年处理能力为125t/h×16h×330d×2=132万t/a，均满足本项目设计产能年处理120万吨煤矸石。
2.4原辅材料及能源消耗
本项目原料为煤矸石，煤矸石外购于周边洗煤厂、煤矿。厂区内富健达洗煤厂为年产精煤120万t/a，入洗原煤160万t/a，洗选矸石产生量约40万t/a，环评要求矸石外售综合利用，本项目建成后该洗煤厂40万t/a洗选矸石由厢式车运送至本项目原料堆放区；剩余煤矸石来源为厂区西侧约3km处的余吾煤矿，约80万t/a，余吾煤业洗煤厂年洗选原煤750万t/a，矸石产生量约87.5万t/a，可以满足本项目生产需求，余吾煤矿煤矸石均由厢式车运输运至厂区，可以满足本项目原料需要。
原辅材料及能源消耗情况见2.4-1。
表2.4-1  原辅料及能源消耗一览表
	序号
	原材料
	单位
	消耗量
	粒径
	备注

	1
	煤矸石
	万t/a
	40
	＜600mm
	来源为富健达洗煤厂，由全封闭厢式车运输

	
	
	
	80
	
	来源为厂区西侧余吾煤矿，由全封闭厢式车运输

	2
	水
	m3/a
	5260.2
	/
	依托厂区内现有自备水井

	3
	电
	万kWh/a
	300
	/
	新建1座500KVA变压器


煤矸石主要成分见表2.4-2。
表2.4-2  煤矸石主要成分一览表
	原料名称
	烧失量
	SiO2
	Al2O3
	Fe2O3
	TiO2
	S

	煤矸石
	10.95
	55.24
	18.9
	4.02
	0.44
	0.07

	原料名称
	CaO
	MgO
	MnO
	K2O
	Na2O
	P2O5

	煤矸石
	0.98
	0.88
	0.08
	3.01
	4.21
	0.085



表2.4-3  煤矸石指标表
	品种
	质量指标
	规格mm

	
	干基高位发热量
	收到基低位发热量
	

	煤矸石
	594kcal/kg
	387kcal/kg
	＜600


2.5物料平衡
本项目物料平衡见表2.5-1。
	进料（t/a）
	出料（t/a）

	煤矸石
	1200000
	机制砂（0-5mm）
	1199122.609

	
	
	无组织颗粒物
	1.27

	
	
	有组织颗粒物
	1.701

	
	
	除尘灰
	874.42

	合计
	1200000
	合计
	1200000


表2.5-1  本项目物料平衡表
2.6劳动定员及工作制度
本项目劳动定员30人，其中管理人员5人，生产员工25人，均不在厂内食宿。
年工作时间为330天，采用2班工作制，每班8小时，年工作5280h/a。
2.7建设地点
本项目租赁富健达洗煤厂厂区北侧占地，占地原为煤矸石棚，占地类型为工业用地，本次环评拟拆除现有煤矸石棚和危废贮存库，并重新建设1座全封闭式钢结构生产车间，厂区西北侧2间库房改造成2座危废贮存点，1#危废贮存点为本项目使用，2#危废贮存点为富健达洗煤厂使用，厂区内其他构筑物均保留。土地手续见附件3，租赁合同见附件4。
本项目地理位置图见附图1，项目四邻关系图见附图2，项目环保目标图见附图3。
2.8厂区平面布置
本项目位于长治市屯留区路村乡前苏村村北，富健达洗煤厂现有厂区内，本项目生产车间位于厂区北侧，危废贮存点位于厂区西北侧，厂区出入口位于厂区西侧，设有1座地磅和1座全自动洗车平台。精煤棚位于厂区南侧，精煤棚东侧由北向南依次为破碎筛分车间、洗选车间、浓缩池、事故池，厂区东侧为煤矸石堆放区和原煤堆放区。
富健达洗煤厂厂区内平面布置见附图4，本项目生产车间平面布置见附图5。
2.9公用工程
2.9.1给排水
（1）给水
供水水源依托现有厂区自备水井，能满足项目正常生产、生活需要。
①生活用水
本项目劳动定员30人，员工为周围村民，不设食堂、洗浴，因此本项目生活用水主要为职工的少量洗漱用水。职工生活用水参照《山西省用水定额第4部分:居民生活用水定额》（DB 14/T 1049.4-2025）--“农村分散式供水”，用水量按80L/人·d计，年工作330天，则本项目职工生活用水量为2.4m3/d（792m3/a）。
②生产用水
1）洗车平台补水
车辆冲洗用水参照《山西省用水定额》（DB14/T1049-2021），载重汽车循环用水冲洗用水量按40L/（辆·次）计算。本项目年生产330天，汽车载重量按40吨计算，年运输量约200万吨，每天进出车辆约151辆，则本项目洗车平台补充用水量为6.04m3/d（1993.2m3/a）。
2）喷雾洒水
为减少物料在生产过程中粉尘的产生，生产车间内部采用喷雾洒水抑尘措施，面积按5500m2计，喷雾指标类比同类型项目按1.0L/m2·d次计，喷雾洒水量为5.5m3/d（1815m3/a），自动喷雾抑尘系统洒水全部蒸发损耗。
企业拟采用2台远程雾炮机在装卸、生产过程中运行，每台用水定额0.1m3/h，每日运行约10h，则雾炮机用水量为2m3/d（660m3/a），雾炮抑尘用水全部蒸发损耗。
3）道路洒水
厂区道路面积约为300m2，根据《山西省用水定额 第3部分：服务业用水定额》（DB141049.3-2021），道路洒水按1.5L/m2·d，则道路洒水量为0.45m3/d（94.5m3/a）（210d计）。
（2）排水
厂区实行雨污分流，初期雨水随地势流入初期雨水收集池，后期雨水随地势流入厂外排水沟。生活污水排放量按照用水量的80%计，则生活污水排放量为1.92m3/d（633.6m3/a），排入旱厕，定时清掏，不外排。洗车废水沉淀处理后循环使用，不外排。本项目用水量及废水产生量见下表。
表2.9-1  本项目用水、排水情况一览表
	类别
	用水类型
	用水量指标
	数量
	用水量m3/d
	废水量m3/d
	备注

	生活
	生活用水
	80L/人·d
	30人
	2.4
	1.92
	排入旱厕，不外排

	生产
	洗车平台补水
	40L/(辆·次)
	151辆
	6.04
	0
	循环使用，不外排

	
	喷雾用水
	1.0L/m2·d
	5500m2
	5.5
	0
	全部损耗

	
	
	0.1m3/h·台
	10h，2台
	2
	0
	

	
	道路洒水
	1.5L/m2·d
	300m2
	0.45
	0
	

	共计
	采暖期
	/
	/
	15.94
	1.92
	/

	
	非采暖期
	/
	/
	16.39
	1.92
	/
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图2.9-1  本项目水平衡图（单位：m3/d）
2.9.2供电
新建1台500KVA变压器，能满足供电需求。
2.9.3供暖
生产区冬季不采暖，生活区依托现有电采暖。

	
工艺流程和产排污环节
	2.10工艺流程简述（图示）
（1）原料储存
原料（煤矸石）来源为厂区内富健达洗煤厂和厂区西侧约3km处的余吾煤矿，均由封闭式厢式车运输至本项目生产车间内原料堆放区，原料在全封闭原料堆放区内进行卸料，卸料过程中规范卸料，尽可能降低物料落差，卸料同时设置1台雾炮机进行喷雾洒水。
（2）给料、破碎、制砂、筛分
使用铲车将原料送入振动给料机入料口，由给料机均匀地送入1台颚式破碎机进行一次破碎，再由2条全封闭皮带输送至2台双级破碎机进行制砂工序，制砂完成后分别送入2台筛分机进行筛分，筛选出＜5mm和≥5mm的两种粒径物料，其中≥5mm物料由分别由2条返料皮带分别送入2台双级破碎机进行重新制砂。
（3）产品储存、外售
制砂完成后的物料粒径应＜5mm，成品机制砂由全封闭皮带输送至产品堆放区堆存。产品需外运时，由铲车将产品装载至运输车辆，经过地磅称重后，在出口处冲洗轮胎及车身后，驶出厂区。装料在全封闭生产车间内进行，装料过程中同样需要规范装料，尽可能降低物料落差，装料同时采用1台雾炮机进行喷雾洒水。
生产工艺流程及污染节点见图2.10-1。












[image: ]














图2.10-1  生产工艺流程及产污环节图
2.11主要污染工序
2.11.1大气污染环节
（1）原料及成品运输产生的废气，主要污染物为颗粒物；
（2）原料及成品堆放、装卸产生的废气，主要污染物为颗粒物；
（3）皮带运输及衔接转载产生的废气，主要污染物为颗粒物
（4）给料、破碎工序生产过程中产生的废气，主要污染物为颗粒物；
（5）制砂、筛分工序生产过程中产生的废气，主要污染物为颗粒物。
2.11.2水污染环节
（1）生活污水；
（2）洗车废水；
（3）初期雨水。
2.11.3噪声污染环节
项目运营期噪声源主要是各种设备运行产生的噪声。
2.11.4固体废物污染环节
（1）生活垃圾；
（2）除尘器除尘灰；
（3）设备维修使用产生的废矿物油、废油桶。





































	与项目有关的原有环境污染问题
	2.12现有工程概况
2026年4月20日，长治市琪琳能源科技有限公司与屯留县富健达工贸有限公司签订了租赁协议，租用富健达厂区内北侧，占地面积约6500m2，占地类型为工业用地。根据现场踏勘，租赁土地原占地为洗煤厂的煤矸石棚，本次环评拟拆除现有煤矸石棚和危废贮存库，并重新建设1座全封闭式钢结构生产车间，厂区西北侧2间库房改造成2座危废贮存点，1#危废贮存点为本项目使用，2#危废贮存点为富健达洗煤厂使用，厂区内其他构筑物均保留。
2008年8月，屯留县祥瑞洗煤有限公司苏村洗煤厂委托长治市科学研究所编制完成了《屯留县祥瑞洗煤有限公司苏村洗煤厂120万吨/年洗精煤技改项目环境影响报告表》。2008年9月20日，原山西省长治市环境保护局以“关于屯留县祥瑞洗煤有限公司苏村洗煤厂120万吨/年洗精煤技改项目环境影响报告表的批复（长环函[2008]267号）”对该项目进行了批复。
2010年8月，屯留县祥瑞洗煤有限公司苏村洗煤厂进行了竣工环境保护验收工作。2010年10月15日，屯留县祥瑞洗煤有限公司苏村洗煤厂120万吨/年洗精煤技改项目通过验收。
2019年6月11日，屯留县富健达工贸有限公司与屯留县祥瑞洗煤有限公司苏村洗煤厂签订了企业兼（合）并合同书。
2025年3月5日，在全国排污许可证管理信息平台进行排污登记延续，登记编号：91140424MA0K09MK3H001Y，有效期为2025年4月2日至2030年4月1日。
富健达洗煤厂目前处于停产状态。
2.13存在的环境问题及整改措施
根据现场踏勘，本项目占地为1座煤矸石棚，占地面积约4000m2，由于富健达洗煤厂从2025年开始处于停产状态，该煤矸石棚内无矸石堆放；初期雨水池和洗车平台沉淀池底和四周已做防渗处理，场地内遗留少量建筑垃圾，地面已做硬化处理，企业需要对场地进行清理后建设，无其他与项目有关的原有环境污染问题。
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三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域环境质量现状
	略








	环境
保护
目标
	3.6大气环境
根据调查，厂界外500m范围内无大气环境敏感点。
3.7声环境
本项目厂界外50m范围内无声环境敏感点。
3.8地下水环境
厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
3.9生态环境
本项目用地范围内不涉及《环境影响评价技术导则—生态环境》（HJ19-2011）中规定的特殊生态敏感区和重要生态敏感区，属于一般区域，项目周围植被自然覆盖量少；区域内以小型动物和鸟类为主，无大型野生动物，无珍稀濒危动植物。其评价范围内未发现自然保护区或风景名胜区。生态环境质量一般。
表3.9-1  环境保护目标表
	类别
	保护目标
	方位
（相对厂区）
	距离（km）
	保护内容
	保护级别

	地表水
	交川水河
	SW
	1.4
	水质
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准




	污染
物排
放控
制标
准
	3.10废气
本项目有组织颗粒物排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值；厂界无组织颗粒物排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值物排放限值。
表3.10-1  《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
	污染物
	最高允许排放浓度（mg/m3）
	无组织排放监控浓度限值（mg/m3）

	颗粒物
	120
	周界外浓度最高点
	1.0


按照地方环境管理的要求，环评承诺更严格排放限值，有组织颗粒物排放浓度执行“长治市大气污染防治工作领导组办公室文件关于印发《长治市工业企业无组织排放治理实施方案》（长气防办[2019]9号）的通知”中的相关限值。
表3.10-2  《长治市工业企业无组织排放治理实施方案》（长气防办[2019]9号）
	污染物
	排放浓度（mg/m3）

	有组织
	颗粒物
	10


3.11噪声
本项目施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）噪声排放限值。本项目运营期厂界四周噪声均执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，标准值见表3.11-1、表3.11-2。
表3.11-1  《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）
	时段
	昼间dB（A）
	夜间dB（A）

	噪声限值
	70
	55


表3.11-2  《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
	类别
	昼间dB（A）
	夜间dB（A）

	2
	60
	50


3.12固体废物
一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定；
危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

	总量
控制
指标
	根据山西省生态环境厅《建设项目主要污染物排放总量指标核定暂行办法》（晋环规[2023]1号）文规定，“实施排放总量控制的主要污染物包括氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮等国家实施排放总量控制的主要污染物以及二氧化硫、颗粒物等山西省实施排放总量控制的主要污染物”。
本项目生产过程中无生产废水外排；生产过程中有组织排放的大气污染物主要为颗粒物，经计算，本项目需要申请总量指标为：颗粒物2.971t/a（其中有组织颗粒物1.701t/a，无组织颗粒物1.27t/a）。
长治市生态环境局屯留分局以屯函环[2026]30号文出具了“关于长治市琪琳能源科技有限公司煤矸石机制砂综合再利用项目大气污染物排放总量核定意见”（见附件10），核定本项目总量控制指标为：颗粒物2.971t/a。
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四、主要环境影响和保护措施
	施工
期环
境保
护措
施
	本次环评拟拆除现有煤矸石棚和危废贮存库，并重新建设1座全封闭式钢结构生产车间，厂区西北侧2间库房改造成2座危废贮存点，1#危废贮存点为本项目使用，2#危废贮存点为富健达洗煤厂使用，厂区内其他构筑物均保留。施工期拆除现有构筑物时产生的土方用于场地平整，因此在施工期间的主要环境问题产生于工程建设施工过程中的钢结构框架拆除、土地清理及平整、基础开挖、建筑材料运输、堆存、各建构筑物施工建设、设备安装、地面硬化过程中，产生的污染物主要有扬尘、噪声、废水、固体废物及施工生态影响等，工程施工影响范围主要为工程施工区域，限制在厂区占地范围内。针对施工过程对环境的影响，拟采取的污染防治措施如下：
4.1施工期大气环境污染防治措施
本项目施工期主要大气环境影响为扬尘对周围大气环境的影响，扬尘主要为施工扬尘和道路运输扬尘。
4.1.1产生环节
施工扬尘主要来自于施工现场钢结构框架拆除、土地清理及平整、物料堆放以及渣土临时堆放等过程；道路运输扬尘来自于施工机械和车辆的往来过程。扬尘排放方式为间歇不定量排放，其影响范围为施工现场附近和运输道路沿途。
（1）施工现场堆放易产尘的建筑材料，如无围挡、随意堆放，会产生二次扬尘；
（2）建筑材料的运输，如不采取有效的遮盖措施，会产生扬尘；
（3）施工垃圾的清理会产生扬尘；
（4）施工及装卸车辆造成的扬尘。
[bookmark: _Toc11505]4.1.2污染防治措施
根据长治市人民政府关于印发长治市落实《空气质量持续改善行动计划》实施方案的通知（长政发〔2024〕4号），针对施工扬尘，做到“六个百分百”，即：
①施工工地百分百围挡
本项目施工现场应设置高度不低于1.8m的施工围挡（墙），墙体坚固、稳定、清洁美观，围挡下方设置不低于20cm高的防溢座以防止粉尘流失，任意两块围挡拼接处都不能有大于0.5cm的缝隙，围挡不得有明显破损的漏洞，可起到明显的挡尘、隔声作用。
施工过程中，施工现场设置施工标志牌，标明当地生态环境部门的污染举报电话。
②物料堆放百分百覆盖
施工物料应集中堆放，每一块独立裸露地面都采取覆盖措施。所有水泥、砂石、石灰及土方等易产生扬尘物料都必须以不透水的隔尘布完全覆盖或放置在顶部和四周均有遮蔽的临时堆棚内，防尘布或遮蔽装置的完好率必须100%。散落物料要经常清理，避免大风天气对周围环境空气造成污染。
③土方开挖百分百湿法作业
施工过程中土方开挖要求湿法作业，对土方工程施工采取喷雾炮或洒水车现场洒水。增加土方含水率，抑尘土方作业扬尘；遇四级以上大风天气时应停止土方施工。
④施工场地路面百分百硬化
合理安排施工计划，根据平面布局，对物料、渣土运输等车行路面提前硬化，对施工场地内局部区域提前进行绿化、硬化工作。施工场地应配置洒水车辆，车道道路清扫时都必须采取洒水措施，任何时候行车道路上不能有明显的尘土。
⑤出入车辆百分百冲洗
施工现场车辆出入口设置车辆清洗平台及车辆清洗废水沉淀池，施工车辆进出施工场地应对轮胎、车体进行清洗、清洁，以保证车辆清洁上路，避免轮胎带泥行驶。
⑥渣土车辆百分百密闭运输
渣土、工程物料运输车辆存在裸露运输及运输抛洒问题，评价要求工程建设单位应严格要求运输车辆覆盖篷布或利用箱车，并确保正常使用，物料不得超载，尽量减少运输过程中抛撒。
在采取以上防治措施后，施工期产生的大气污染物对环境空气产生的影响较小。
4.2施工期水环境污染防治措施
本项目施工期废水主要为施工废水和施工人员的生活污水。
4.2.1施工废水
施工废水主要为路面、运输车辆的冲洗水，水中只含有少量泥沙，不含其它杂质，排放量较小。在施工场地对施工器械的冲洗设置固定场所，冲洗水进入厂区出入口洗车平台沉淀池，沉淀后用于洗车工序，不外排；路面降尘及喷洒用水，不外排。
4.2.2施工人员的生活污水
施工人员生活污水收集后排入厂区旱厕。
综上所述，本项目施工期对水环境的影响很小。
4.3施工期固体废物环境污染防治措施
在施工过程中，产生的固体废物主要是施工产生的建筑垃圾以及施工人员的生活垃圾。
（1）建筑垃圾
本项目施工期间会产生一定量的建筑垃圾，能回收利用的要回收利用，不能回收利用的要及时运至环卫部门指定的地点，必须定时、及时处理，保持环境卫生，运输车辆应加盖篷布防止扬尘。
（2）施工人员的生活垃圾
施工期施工人员产生的生活垃圾产生量按0.5kg/人•d计，以20人次/天计算，生活垃圾产生量为10kg/d，设置垃圾桶收集后委托环卫部门处置。
采取上述措施后，本项目施工期产生的固体废物不会对周围环境产生明显影响。
4.4施工期声环境污染防治措施
施工期主要噪声源为施工场地噪声以及建筑物料运输造成的交通噪声。
为了避免施工噪声对周围环境造成影响，建设单位拟采取以下措施：
（1）施工单位应使用符合国家标准的低噪声机械设备，并在施工中应有专人对其进行保养维护，施工单位应对现场使用设备的人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械；保持设备处于良好的运转状态，闲置设备及时关闭，定时检修。
（2）在施工的结构阶段和装修阶段，对建筑物的外部采用围挡，设置高噪声设备施工带减轻施工噪声对外环境的影响。
（3）加强管理，文明施工，施工所需材料均为外购成品，严禁在施工营地和施工沿线进行材料加工，减轻对沿线敏感点居民造成的影响。
（4）施工活动均在昼间进行，严禁在夜间进行，不在同一时间集中使用大量的动力机械设备，期间若使用噪声值大的设备则分散使用，保证周边居民的正常休息。
（5）对于运输建筑材料、土石方等物料的车辆，不在敏感时段运输，加强管理，车辆减速、不鸣笛，场地内运输车辆不长时间行驶。
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	4.5废气
本项目大气污染源产生排放情况见表4.5-1。
表4.5-1  大气污染源产生排放情况表
	序号
	产排污
环节
	污染物
种类
	污染物产生浓度mg/m3
	污染物产生速率kg/h
	排放
方式
	治理设施
	污染物排放浓度mg/m3
	污染物排放速率kg/h
	年运行时间h
	污染物排放量t/a
	排放口编号
	排放标准mg/m3

	
	
	
	
	
	
	污染防治
设施
	风量
m3/h
	收集效率%
	治理工艺去除率%
	是否为可行技术
	
	
	
	
	
	

	1
	运输废气
	颗粒物
	/
	/
	无组织
	依托厂区现有洗车平台，出厂对车辆轮胎清洗；对厂区地面、道路全部进行硬化，道路定时洒水；限制汽车超载，采用箱式车运输，采取篷布苫盖
	是
	/
	/
	/
	0.043
	/
	1.0

	2
	原料及成品堆放、装卸废气
	颗粒物
	/
	/
	无组织
	全封闭储库，库顶设置喷雾洒水抑尘措施，移动式雾炮机抑尘
	是
	/
	/
	/
	1.27
	/
	1.0

	3
	物料转载输送废气
	颗粒物
	/
	/
	无组织
	采用全封闭皮带输送，皮带转运跌落点降低高度，并设置固定式雾化喷头
	是
	/
	/
	/
	/
	/
	1.0

	4
	给料废气
	颗粒物
	5819
	22.7
	有组织
	袋式除尘器
	11720
	90
	99.8
	是
	10
	0.12
	5280
	0.619
	DA001
	10

	
	破碎废气
	
	
	45.5
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	制砂废气
	颗粒物
	4878
	50
	有组织
	袋式除尘器
	20500
	100
	99.8
	是
	10
	0.2
	5280
	1.082
	DA002
	10

	
	筛分废气
	
	
	50
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	4.5.1污染物源强计算及防治措施
（1）原料及成品运输产生的废气
运输扬尘采用上海港环境保护中心和武汉水运工程学院提出的经验公式进行估算：
[image: ]
[image: ]

式中：
Qy——交通运输起尘量，kg/km·辆；
Qt——运输途中起尘量，t/a；
V——车辆行驶速度，20km/h；
P——路面状况，以每平方米路面灰尘覆盖率表示，0.05kg/m2；
M——汽车载重量，40t/辆；
L——运输距离，取0.02km；
Q——运输量，200万t/a。
综合考虑粒径、密度、硬度、风速、风频等因素，在露天堆放、不采取任何措施的情形下，运输扬尘产生量为0.43t/a。
环评提出以下防治措施：
①依托厂区现有全自动车辆清洗平台，对进出厂车辆轮胎及车身进行清洗；
②对厂区内及周边道路定时洒水，厂区内生产车间及堆放区地面积尘定期清理，减少二次扬尘；
③限制汽车超载，采用厢式车，篷布苫盖，物料及产品运输车辆采用新能源车辆，按照“长治市生态环境局关于贯彻落实《长治市大气和水污染物排放管控要求》的通知”（长环函〔2023〕106号），厂区内非道路移动机械采用国四及以上标准或新能源机械。运输车辆使用国六标准以上的运输车辆或新能源清洁燃料车辆。
采取以上措施，抑尘效率可达90%以上，则无组织扬尘排放量约为0.043t/a。
运输沿线影响分析：
原料煤矸石由厂区内南侧富健达洗煤厂和厂区西侧余吾煤矿提供，原料均由封闭式厢式运输车运输至原料堆放区。产品机制砂外售屯留区周边商砼搅拌站，通过厂区北侧、西侧等乡村道路运输，运输最远距离3km，项目出入厂区道路现状均为硬化处理，运输路线距离最近的村庄为前苏村，提出减轻运输扬尘的防治措施如下：
①本次拟建项目可以控制的运输道路为厂区的道路，评价要求要注意保持该路面的清洁和相对湿度，当路面出现损坏及时修复，同时对该道路要进行定时洒水，并应视路面状况调整洒水频次，厂区配置路面清扫车及洒水车各一台，对厂区及出厂道路进行清扫。
②对于厂区外的运输道路，从富健达洗煤厂原煤运输路线看，原料及产品进出厂均要经过部分村庄，因此，该厂应严格控制运输扬尘的污染，厂方应要求运输单位采取以下措施：
a、严格控制汽车装载量；
b、煤炭运输车辆采用厢式货车；
c、限制车速，特别是经过村庄时，要低速行驶，最大限度减少车辆煤尘抛洒。
非道路移动机械废气：
根据企业生产设备，项目主要非道路移动机械主要为装载机。机械在使用过程中将产生一定的一氧化碳、碳氢化合物、氮氧化物和粉尘。
表4.5-2  非道路移动机械一览表
	序号
	设备名称
	规格、型号、性能参数
	数量
	备注

	1
	装载机
	龙工855
	2
	/

	
	
	夏工955
	2
	/


根据《非道路移动机械污染防治技术政策》，环评提出以下环保措施：
①建立非道路移动机械登记制度，并对其排放状况进行监督检查；
②加强在用非道路移动机械的排放检测和维修，保证非道路移动机械及其污染控制装置处于正常技术状态，确保维修后的非道路移动机械排放稳定达标，同时妥善保存维修记录；
③加强非道路移动机械的排放治理改造，保证非移动设备尾气达标排放；
④不使用国六及以下排放标准车辆，提升非道路移动机械燃料的清洁性，使用满足标准要求的燃油，鼓励使用清洁能源，并留存燃料购买台账，留存备查；
⑤加强非道路移动机械的噪声控制。禁止任何单位或个人擅自拆除弃用非道路移动机械的消声、隔声和吸声装置，加强对噪声控制装置的维护保养。
（2）原料及成品堆放、装卸产生的废气
物料堆存、装卸粉尘产生量计算根据《固体物料堆存粉尘产排污核算系数手册》，计算公式如下：
P=ZCy+FCy={Nc×D×（a/b）+2×Ef×S}×10-3
式中：
P—粉尘产生量，t/a；
ZCy—装卸扬尘产生量，t/a；
FCy—风蚀扬尘产生量，t/a；
Nc—年物料运载车次，车；
D—单车平均运载量，t/车；
（a/b）—装卸扬尘概化系数，kg/m2；a取0.001，b取0.0049；
S—堆场占地面积，m2；原料堆放区2800m2，成品堆放区2700m2；
Ef—堆场风蚀扬尘概化系数，kg/m2，取0（本项目原料及成品堆放区均位于全封闭式生产车间内）；
查手册选取对应参数，计算如下：
原料堆放区堆存装卸粉尘产生量
P={1200000×（0.001/0.0049）}×10-3=244.9t/a；
成品堆放区堆存装卸粉尘产生量
P={1200000×（0.001/0.0049）}×10-3=244.9t/a；
经计算，原料及成品堆放区堆存装卸粉尘为489.8t/a。
根据《中华人民共和国大气污染防治法》（2015年修订）“第七十二条贮存煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料应当密闭；不能密闭的，应当设置不低于堆放物高度的严密围挡，并采取有效覆盖措施防治扬尘污染”，本次评价要求对全封闭轻钢结构存储车间进行分区，在各储车间顶部合理加装喷雾抑尘装置，确保可以覆盖整个物料表面，有效抑制扬尘的产生。物料装卸时，装载机应尽量靠近运输车辆，并尽可能缩小装卸时的高差，同时使用雾炮车进行喷雾抑尘，喷枪、喷头洒水雨雾均匀并自动旋转，角度可调，喷雾水罐位于车间内，定期加水，为了防止喷雾装置冬季不能正常工作，要求在罐体设置保温措施，输水管道上增加一层保温层，在管线的尾部加装放水阀，维持一直流水的状态，放水经收集后可用于洒水抑尘。
工业固体物料堆存颗粒物排放量核算公式如下：
Uc=P×(1-Cm)×(1-Tm)
式中：P指颗粒物产生量（单位：吨）；
Uc指颗粒物排放量（单位：吨）；
Cm指颗粒物控制措施控制效率（单位：%）（本项目采用洒水抑尘措施，控制效率取值74%）；
Tm指堆场类型控制效率（单位：%）（本项目采用全封闭式储库储存，属于密闭式，取值99%）；
经过上述计算，采取措施后，原料和成品堆存颗粒物排放量为：
489.8t/a×（1-74%）×（1-99%）=1.27t/a
（3）皮带运输及衔接转载产生的废气
本项目生产过程中物料在各工段间输送转载主要通过皮带进行输送和转载，在物料输送过程中会产生一定量的粉尘。
评价要求：
①所有输送、转运设备全部安装在全封闭的加工车间内，并采用轻钢结构对物料输送皮带进行全封闭处理，降低物料跌落高度；
②在原料堆放处、皮带转运跌落点处设置固定式雾化喷头，生产时适当喷雾抑尘；
③车间内跌落物料要及时清扫，定期洒水抑尘。采取本措施后在输送过程中粉尘排放量可忽略不计，本次评价不对此量化分析。
（4）给料、破碎工序生产过程中产生的废气
本项目原料在上料工序会有粉尘产生，年工作时间5280h，评价要求给料机上方设置1个顶吸式集气罩，废气经集气罩收集后引入1台布袋除尘器（TA001）处理后，由1根15m高排气筒（DA001）排放。给料工序集气罩技术参数表见表4.5-3。
表4.5-3  集气罩设置参数一览表
	设备名称
	风罩位置
	进料口尺寸m
	集气效率%
	处理设备
	排气筒编号

	给料机
	顶吸罩
	1.5×1.5
	90
	布袋除尘器（TA001）
	DA001


根据《排风罩的分类及技术条件》（GB/T 16758-2008）附录A中排风罩的排风量计算公式：


式中：Q—排风罩的排气量，m3/h；
F—排风罩罩口面积，m；

—排风罩罩口平均风速，m/s。
根据《局部排风设施控制风速检测与评估技术规范》（AO/T 4274-2016）中要求，本项目给料机顶吸罩罩口风速取1.2m/s。
本项目设置1台颚式破碎机，为全封闭式，原料在破碎工序会有粉尘产生，年运行5280h，评价要求颚式破碎机上方设置集气管道，废气经集气管道引入1台布袋除尘器（TA001）处理后，由1根15m高排气筒（DA001）排放。
根据建设单位提供的资料，颚式破碎机所需风量为2000m3/h。
经计算，给料、破碎工序需配套的风量见下表4.5-4。
表4.5-4  该工序需配套的风量一览表
	设备名称
	计算风量（m3/h）
	处理设备
	排气筒编号

	给料机
	9720
	布袋除尘器（TA001）
	DA001

	颚式破碎机
	2000
	
	

	合计
	11720
	
	


经计算：给料、破碎工序所需风量为11720m3/h。布袋材质：覆膜（PTFE）涤纶针刺毡，过滤风速0.8m/min，过滤面积244.2m2。
上料粉尘参照《逸散性工业粉尘控制技术》，上料工序产尘系数按0.1kg/t-原料计算，年处理煤矸石120万t/a，则有组织颗粒物产生量为120t/a，产生速率22.7kg/h。
一次破碎粉尘参照《逸散性工业粉尘控制技术》，破碎工段产尘系数为0.2kg/t，破碎工序颚式破碎机进料量为120万t/a，则一次破碎粉尘产生量为240t/a，产生速率45.5kg/h。
则总产生速率为68.2kg/h，产生浓度为5819mg/m3。
有组织颗粒物排放浓度执行《长治市大气污染防治工作领导组办公室文件关于印发长治市工业企业无组织排放治理实施方案的通知》（长气防办[2019]9号）特别排放限值要求（颗粒物≤10mg/m3）。有组织颗粒物排放量：10mg/m3×11720m3/h×5280h÷109=0.619t/a，排放速率为0.12kg/h。
（5）制砂、筛分工序生产过程中产生的废气
本项目制砂工序采用双级破碎机，共设置2台双级破碎机、2台筛分机，均为全封闭式，原料在制砂、筛分工序会有粉尘产生，年运行5280h，评价要求每台双级破碎机、筛分机上方均设置集气管道，废气经集气管道引入1台布袋除尘器（TA002）处理后，由1根15m高排气筒（DA002）排放。
根据建设单位提供的资料，每台双级破碎机所需风量均为2000m3/h。
每台筛分机的筛面面积约16.5m2，依据《煤炭工业供暖通风与空气调节设计标准》（GB/T50466-2018），每平方米筛子上部抽风量按500m3/h计，则每台筛分机设计所需风量为16.5m2×500m3/h=8250m3/h。
经计算，制砂、筛分工序需配套的风量见下表4.5-5。
表4.5-5  该工序需配套的风量一览表
	设备名称
	计算风量（m3/h）
	处理设备
	排气筒编号

	双级破碎机
	2000
	布袋除尘器（TA002）
	DA002

	双级破碎机
	2000
	
	

	筛分机
	8250
	
	

	筛分机
	8250
	
	

	合计
	20500
	
	


经计算：制砂、筛分工序所需风量为20500m3/h。布袋材质：覆膜（PTFE）涤纶针刺毡，过滤风速0.8m/min，过滤面积427.1m2。
制砂工序进料量（考虑10%返料）共为132万t/a，该工序产尘系数为0.2kg/t，则制砂工序粉尘产生量为264t/a，产生速率为50kg/h。
筛分工序进料量（考虑10%返料）共为132万t/a，该工序产尘系数为0.2kg/t，则该工序粉尘产生量为264t/a，产生速率为50kg/h。
则总产生速率为100kg/h，产生浓度为4878mg/m3。
有组织颗粒物排放浓度执行《长治市大气污染防治工作领导组办公室文件关于印发长治市工业企业无组织排放治理实施方案的通知》（长气防办[2019]9号）特别排放限值要求（颗粒物≤10mg/m3）。有组织颗粒物排放量：10mg/m3×20500m3/h×5280h÷109=1.082t/a，排放速率为0.2kg/h。
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	4.5.2废气污染物排放口基本情况
表4.5-6  废气污染物排放口基本情况表
	排放口编号
	排放口名称
	污染物种类
	排放口地理坐标
	排气筒高度
m
	排气筒出口内径
m
	排气温度
℃
	类型

	
	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	

	DA001
	给料、破碎废气排放口
	颗粒物
	112°53′45.07″
	36°21′8.51″
	15
	0.3
	常温
	一般排放口

	DA002
	制砂、筛分废气排放口
	颗粒物
	112°53′44.86″
	36°21′8.61″
	15
	0.3
	常温
	一般排放口


4.5.3非正常工况排放情况
非正常排放是指生产过程中开停车、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。本项目非正常情况排放主要为废气处理设施故障，具体详见表4.5-7。
表4.5-7  废气污染物非正常排放量核算表
	序号
	污染源
	污染物种类
	非正常
排放原因
	非正常排放浓度mg/m3
	非正常排放速率
kg/h
	单次持续时间
h
	年发生频次
次
	应对措施

	1
	振动给料机
	颗粒物
	废气处理设施故障
	5819
	22.7
	0.5
	1
	立即停止生产，及时检修，故障解决后，恢复生产

	2
	颚式破碎机
	
	
	
	45.5
	0.5
	1
	

	3
	双级破碎机
	颗粒物
	
	4878
	50
	0.5
	1
	

	4
	双级破碎机
	
	
	
	
	0.5
	1
	

	5
	筛分机
	
	
	
	50
	0.5
	1
	

	6
	筛分机
	
	
	
	
	0.5
	1
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	4.5.4大气环境影响分析
本项目运营期产生的废气污染物为颗粒物，根据现场勘察，项目厂界外500m范围内无大气环境保护目标，所在区域环境空气质量为不达标区，当地政府全面贯彻落实大气污染防治攻坚措施，将不断改善区域环境空气质量。
（1）有组织废气
本项目有组织废气污染源主要为给料工序、破碎工序、制砂工序、筛分工序产生的粉尘。给料机上方安装1个顶吸式集气罩，颚式破碎机为全封闭式，上方设置集气管道，废气收集后共同引入1台布袋除尘器（TA001）处理后，由1根15m高排气筒（DA001）排放。2台双级破碎机和2台筛分机均为全封闭式，上方设置集气管道，废气收集后共同引入1台布袋除尘器（TA002）处理后，由1根15m高排气筒（DA002）排放。
本项目有组织颗粒物排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求，同时满足《长治市大气污染防治工作领导组办公室文件关于印发长治市工业企业无组织排放治理实施方案的通知》（长气防办[2019]9号）特别排放限值要求（颗粒物≤10mg/m3），能够实现达标排放。
（2）无组织废气
本项目无组织废气污染源主要为原料及成品运输产生的扬尘，原料及成品堆放、装卸产生的扬尘，物料皮带运输及转载产生的扬尘。
根据《长治市大气污染防治工作领导组办公室关于进一步加强工业企业污染治理的通知》（长气防办[2023]6号），原料、成品堆放区为位于全封闭生产车间内，顶部均设置喷雾洒水抑尘装置；同时在出入口加设扬尘在线监测和视频监控等设施，并与生态环境部门联网，实时传输监测数据；物料装卸置于全封闭生产车间内，设有固定装卸位，同时设置移动式雾炮机洒水抑尘；物料输送采用皮带全封闭，降低物料跌落高度，在原料堆放处、皮带转运跌落点处设置固定式雾化喷头，生产时适当喷雾抑尘；运输车辆限制车速，原料及成品采用厢式车运输时必须苫盖，厂区内道路全部硬化，产品外售屯留区周边商砼搅拌站，本项目运输量约200万吨（＞150万吨），涉及大宗物料运输，最远运输距离约3km，乡村道路运输较为便捷；本项目依托厂区出入口处现有洗车平台（具有保温、烘干功能），建设单位应建立厂区清扫管理制度，有专人定期洒水抑尘，确保厂区内不得有露天堆场、道路积尘等现象。采取以上措施后，可减少无组织废气的排放。
评价要求为保证清洁运输，应合理规划路线及运输时间，错开高峰期，减轻车辆堵塞、怠速等尾气排放，本项目原料煤矸石最长运输距离约为3km，运输道路为厂区北侧、西侧等乡村道路运输，沿线村庄较少，运输车辆在路过村庄时应禁止鸣笛，限制车速等措施，为本项目服务的所有运输车辆均满足清洁运输的要求；厂区所有运输通道出入口按要求安装门禁系统，门禁视频监控数据连续保存6个月以上。
根据《非道路移动机械污染防治技术政策》，企业应：①建立非道路移动机械登记制度，并对其排放状况进行监督检查；②加强在用非道路移动机械的排放检测和维修，保证非道路移动机械及其污染控制装置处于正常技术状态，确保维修后的非道路移动机械排放稳定达标，同时妥善保存维修记录；③加强非道路移动机械的排放治理改造，保证非移动设备尾气达标排放；④全部使用国四及以上排放标准或新能源车辆，提升非道路移动机械燃料的清洁性，使用满足标准要求的燃油，鼓励使用清洁能源，并留存燃料购买台账，留存备查；⑤加强非道路移动机械的噪声控制。禁止任何单位或个人擅自拆除弃用非道路移动机械的消声、隔声和吸声装置，加强对噪声控制装置的维护保养。
综上所述，本项目对生产环节产生的有组织废气进行收集处理、对无组织废气采取以上污染治理措施均为排污许可技术规范中可行技术，污染物均能实现达标排放，对区域大气环境的影响较小。
4.6废水
4.6.1水环境污染源计算
（1）生活污水
本项目劳动定员30人，职工生活用水量为2.4m3/d，生活污水排放量按照用水量的80%计，则生活污水排放量为1.92m3/d（633.6m3/a），排入旱厕，定时清掏，不外排。
（2）洗车废水
依托厂区出入口处的现有洗车平台，洗车废水经沉淀池沉淀后循环利用，不外排。
出入口位于厂区西侧，现有全自动洗车通道一套，总长20米、宽3m，包括所需龙门架钢构、水泵、管路、喷头及控制系统等。洗车方式：通过式洗车，无人值守，车辆通过时全自动运行，通道包括：高压冲洗区域、风干区、抖车区。清洗车辆驶入既定位置清洗（时间可调），清洗完毕原地控水后通过风干区域，即可完成冲洗。并配套设置1座容积为20m3的洗车废水沉淀池（10m3收集池+5m3沉淀池+5m3清水池），水池之间有溢流口相连。洗车台前设有抖车台并配套建设有站房设置吹干装置（冬季采用热风，热源为电加热）保证冰冻季节正常使用。
（3）初期雨水池
本项目现有厂区南侧设有1座380m3初期雨水收集池，根据现场踏勘，南侧地势较低，雨水收集池四周设置围栏并有专门的收集渠道，池底部及内壁均采取防渗措施，在降雨过程中，为了避免初期雨水与后期雨水混合，收集15min的初期降雨后，利用地势特点沿建筑物外围布置了雨水收集渠，将初期雨水收集进入收集池内，通过切换闸阀将后期雨水引流出厂区。
初期雨水参照2021年7月19日发布的《长治市城区暴雨强度公式修编规划》中的长治市暴雨强度公式计算：
q=3450.721(1+0.873lgP)/(t+21.176)0.847
其中：q——暴雨强度（升/秒•公顷）；
P——暴雨重现期，取一年；
t——降雨历时，取15min；
计算结果q=165.17升/秒•公顷
Q=qFψT
其中：Q——雨水排放量
F——汇水面积(公顷)，汇水面积3.0775公顷（全厂总占地面积）
Ψ——为径流系数（水泥硬化地面取0.8）
T——为收水时间，取15min。
经计算，前15分钟的雨量为366m3，因此厂区内现有1座380m3初期雨水收集池可以满足要求。本项目为现有厂区内建设，因此本工程改建后可依托现有初期雨水收集池收集雨水，初期雨水经收集后沉淀后回用于厂区洒水抑尘，不外排。
废水不外排的保证性分析：本项目产生的废水主要包括员工办公生活污水、洗车平台废水、初期雨水。生活污水排入旱厕定时清掏不外排；洗车平台废水、初期雨水均设有相应的收集池进行收集沉淀，沉淀后的上清液进行回用不外排。
4.6.2水环境影响分析
本项目现有厂区西侧出入口现有1座全自动洗车平台，可方便确保在车辆进出前进行冲洗，同时在洗车平台旁边设置循环水池，可最大限度保证洗车废水不外排；根据占地范围内地形条件可知，厂区内南侧为地势最低，在地势最低处设置初期雨水池，可满足需求。由上述废水产排环节分析可知，在采取环评规定的治理措施后，本项目运营期内各类废水均可全部综合利用，全厂不设废水排放口，不会对周边地表水环境产生不利影响，建设项目对周边地表水环境影响在可接受范围内。 
综上所述，本项目运营期间无废水外排，不会对区域地表水环境产生影响。
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	4.7噪声
4.7.1噪声源分析
本项目噪声源强见表4.7-1、表4.7-2。
表4.7-1  室内噪声源源强调查清单
	序号
	建筑物名称
	声源名称
	数量（台/套）
	声功率级dB(A)
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	距室内边界距离/m
	室内边界声级dB(A)
	运行时段
	建筑物插入损失dB(A)
	建筑物外噪声

	
	
	
	
	
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	
	声压级dB(A)
	建筑物外距离m

	1
	生产
车间
	振动给料机
	1
	80
	采用低噪声设备；减振；隔声；风机出口安装消声器；定期维护
	115
	16
	2
	15
	56.5
	6:00-
22:00
	20
	36.5
	1

	2
	
	颚式破碎机
	1
	85
	
	112
	14
	2
	13
	62.7
	
	20
	42.7
	1

	3
	
	双级破碎机
	1
	85
	
	106
	10
	2
	12
	63.4
	
	20
	43.4
	1

	4
	
	双级破碎机
	1
	85
	
	110
	13
	3
	13
	62.7
	
	20
	42.7
	1

	5
	
	筛分机
	1
	85
	
	103
	13
	3
	12
	63.4
	
	20
	43.4
	1

	6
	
	筛分机
	1
	85
	
	98
	12
	3
	14
	62.1
	
	20
	42.1
	1

	7
	
	皮带输送机
	1
	75
	
	114
	15
	2
	15
	51.5
	
	20
	31.5
	1

	8
	
	皮带输送机
	1
	75
	
	111
	14
	2
	16
	50.9
	
	20
	30.9
	1

	9
	
	皮带输送机
	1
	75
	
	105
	14
	1.5
	16
	50.9
	
	20
	30.9
	1

	10
	
	皮带输送机
	1
	75
	
	100
	10
	1
	15
	51.5
	
	20
	31.5
	1

	11
	
	皮带输送机
	1
	75
	
	97
	11
	1
	17
	50.4
	
	20
	30.4
	1

	12
	
	皮带输送机
	1
	75
	
	76
	14
	1.5
	18
	49.9
	
	20
	29.9
	1

	13
	
	皮带输送机
	1
	75
	
	82
	16
	1.5
	20
	49.0 
	
	20
	29.0 
	1

	14
	
	皮带输送机
	1
	75
	
	80
	14
	1.5
	21
	48.6 
	
	20
	28.6 
	1

	15
	
	皮带输送机
	1
	75
	
	70
	12
	1
	20
	49.0 
	
	20
	29.0 
	1




表4.7-2  室外噪声源源强调查清单
	序号
	声源名称
	空间相对位置/m
	声源源强
	声源控制措施
	运行时段

	
	
	X
	Y
	Z
	声功率级dB(A)
	
	

	1
	除尘风机
	97
	-3
	1
	80
	减振、风机出口安装消声器；定期维护；加强绿化等
	6:00-22:00

	2
	除尘风机
	92
	-1
	1
	80
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	4.7.2噪声预测
本次预测采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的工业噪声预测计算模式。
[image: ]
式中：LA（r）为距声源r处的A声级；
LA（r0）为参考位置r0的A声级；
Adiv为声波几何发散引起的A声级衰减量；
Aatm为大气吸收引起的A声级衰减量。
本评价根据各噪声源的噪声水平及其采取的降噪及隔声效果，综合考虑Adiv、Aatm和Agr的衰减量，来预测本工程主要噪声源对周围声环境的影响。其中几何发散引起的A声级衰减量的计算公式如下：
[image: ]
大气吸收引起的A声级衰减量的计算公式如下：
[image: ]
式中：α为温度、湿度和声波频率的函数，预测计算中一般根据当地常年平均气温和湿度选择相应的空气吸收系数。
对多个声源同时存在时，其总A声级用下式计算：
[image: ]
式中：Leqg为本项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；LAi为i声源在预测点产生的A声级，dB（A）；T预测计算的时间段，s；ti为i声源在T时段内的运行时间，s。
现状监测值与预测贡献值叠加的预测总A声级计算公式如下：
[image: ]
式中，Leqg为本项目声源在预测点的等效声级贡献值；Leqb为预测点的背景值。
根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），项目厂界噪声以工程噪声预测值作为评价量进行分析预测，同时考虑建筑物的屏蔽和遮挡，本项目夜间不运行，只进行昼间噪声预测。现有厂区厂界噪声预测结果见表4.7-3。
表4.7-3  环境噪声预测结果            单位：dB（A）
	点位
	昼间
	达标情况

	
	本项目
贡献值
	富健达洗煤厂贡献值
	叠加值
	标准值
	

	厂界北
	45.3
	57.4
	57.66
	60
	达标

	厂界东
	43.2
	56.8
	56.99
	60
	达标

	厂界南
	38.6
	57.4
	57.46
	70
	达标

	厂界西
	40.9
	56.2
	56.33
	60
	达标

	备注：富健达洗煤厂现处于停产状态，富健达洗煤厂昼间噪声贡献值数据来源为《屯留县富健达工贸有限公司自行监测（三季度）》（2022年9月20日）


根据以上预测结果可以看出，现有厂区厂界四周噪声贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。
4.7.3噪声污染防治措施
根据本项目的工程和周围环境特征，提出如下治理措施：
（1）加强治理
尽量选用低噪声、性能好、对环境影响小的设备，使本工程运行噪声对环境的影响达到规定标准；将生产设备全部进行室内安装，降低噪声影响；对风机类的噪声设备，在通风进出口设置消声器，安装减振装置。本次评价要求企业修筑平滑路面，尽量减小路面坡度，以此减轻车辆在启动及行驶过程中发动机轰鸣噪声。
（2）加强管理
建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣号，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源。
（3）运输对沿线敏感点的影响
本项目运输主要通过厂区西侧、北侧等乡村道路运输，噪声敏感点主要为前苏村、西河北村、官庄村等，煤矸石运输道路见附图11。环评要求运输车辆经过敏感点时要限制车速、减速行驶，夜间要禁止鸣笛。运输过程中可能对沿路村庄造成影响主要为运输噪声，应在运输过程中控制车速，在村庄周围禁止鸣笛，夜间不运输。
采取以上措施，厂界噪声可达标排放，噪声对周围环境影响不大。
4.8固体废物
4.8.1固体废物产生及利用处置情况
本项目固体废物产生及利用处置情况见表4.8-1。
表4.8-1  固体废物产生情况及利用处置情况表
	分类
	名称
	代码
	产生量（t/a）
	综合利用量（t/a）
	处置量（t/a）
	综合利用或处置方式

	职工生活
	生活垃圾
	/
	4.95
	0
	4.95
	厂内设置垃圾桶，定期送至当地环卫部门指定地点

	一般工业固体废物
	除尘灰
	SW59
	874.42
	874.42
	0
	收集后作为产品外售

	危险废物
	废矿物油
	HW08
	0.1
	0
	0.1
	分区暂存于危废贮存点，定期交由有资质单位处置

	
	废油桶
	HW49
	0.05
	0
	0.05
	


（1）生活垃圾
本项目职工日常办公、生活会产生生活垃圾，根据我国生活污染源产排污系数，生活垃圾产生量人均按0.5kg/d.人计，本项目职工共有30人，预计生活垃圾总产生量为4.95t/a。厂内设封闭式分类垃圾收集箱若干，将生活垃圾集中分类收集后运送至环卫部门指定的地点进行统一处置，严禁生活垃圾在厂区内长期堆存，随意丢弃。
（2）除尘器除尘灰
各工序除尘器收集的除尘灰产生量约874.42t/a，收集后作为产品外售。
（3）废矿物油、废油桶
本项目生产过程各设备需日常维修保养，在此过程中会产生少量废矿物油及废油桶，按照《国家危险废物名录》（2025年版），废矿物油、废油桶属于危险废物，废矿物油产生量约为0.1t/a，废油桶产生量约0.05t/a。本项目危废贮存点位于厂区西北侧，占地面积约40m2，废矿物油、废油桶分区暂存于危废贮存点内，定期交由有资质单位清运处置。
4.8.2一般固体废物污染防治措施及管理要求
本项目一般固体废物台账应按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》中以下要求记录：
（1）一般工业固体废物产生清单：应记录一般工业固体废物代码、名称、产生环节、物理性状、主要成分、污染特性、年产量、去向等。
（2）一般工业固体废物流向汇总表：应记录一般工业固体废物代码、名称、产生量、自行利用数量等。
（3）一般工业固体废物出厂环节记录表：应记录一般工业固体废物代码、名称、出厂时间、出厂数量、出厂环节经办人、运输单位、接收单位、废物流向类型等信息。
（4）一般工业固体废物产生环节记录表：应记录一般工业固体废物代码、名称、产生时间、产生数量（单位）、转移时间、转移去向、废物产生部门经办人等。
（5）一般工业固体废物贮存环节记录表：应记录入库情况（入库时间、入库编号等）、出库情况（出库时间、出库数量、废物去向等）。
4.8.3危险废物环境管理要求
本项目危废贮存点位于厂区西北侧，占地面积约40m2，危废贮存点地面应做硬化处理，在地面及墙裙刷环氧树脂漆进行防渗处理，墙体防渗高度大于危险废物堆存高度，地面四周应设有导流渠和收集池，危险废物环境管理要求如下：
（1）危险废物储存要求
1）不同种类的危险化学品要分区储存，并在储存区贴上符合危险废物种类的相应标签。
2）贮存场必须做好防渗处理，同时还要略高出地面并加盖防雨措施，防止水流入造成对地表水和大气环境的污染。
3）贮存场设置明显的贮存危险废物种类标识和警示标识，并在贮存场周围显著处标记“严禁烟火”的警示牌。
4）厂内要有专人管理危险废物，危险废物出入贮存场前，应登记造册，做好记录，注明危险废物的名称、来源、数量、特性、入库日期、出库日期、接收单位等。
5）定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损及时清理更换。
6）危险废物应按照国家有关规定向当地环境保护行政主管部门申报登记，接受当地环境保护行政主管部门监督管理。危险废物应按照国家有关规定向当地环境保护行政主管部门申报登记，接受当地环境保护行政主管部门监督管理。
（2）危废贮存点建设要求
危废贮存点应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物，可有效防止临时存放过程中的二次污染，危险废物贮存库按照贮存物质特性分区存放（每个项目单独设置存放区），每个项目指定专人进行管理。按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ2176-2022）要求设置相应的危废标识。
（3）危险废物控制要求
企业应严格加强固体废物贮存和处置全过程的管理，具体可如下执行：
①危险废物应与其他固体废物严格隔离，禁止一般工业固废垃圾混入；同时也禁止危险废物混入一般工业固废中。
②禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装；盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签。
③检查堆场内的通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，检查应急防护设施。
④完善维护制度，定期检查维护防渗设施，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行；详细记录入场固体废物的种类和数量以及其他相关资料并长期保存，供随时查阅。
⑤当贮存库因故不再承担新的贮存、处置任务时，应予以关闭或封场，同时采取措施消除污染，无法消除污染的设备、土壤、墙体等按危险废物处理，并运至正在营运的危险废物处理处置场或其它贮存设施中。关闭或封场后，应设置标志物，注明关闭或封场时间，以及使用该土地时应注意的事项，并继续维护管理，直到稳定为止。监测部门的监测结果表明已不存在污染时，方可摘下警示标志，撤离留守人员。
⑥项目产生的固体废物产生量、拟采取的处置措施及去向按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定向当地生态环境部门申报，填报危险废物转移五联单，按要求对本项目产生的固体废物特别是危险废物进行全过程严格管理和安全处置。
⑦环评提出项目运营期建设单位应按照《危险废物管理计划和台账指定技术导则》（HJ1259-2022）相关要求制定运营期危险废物管理台账，具体如下：
A.记录内容
a.危险废物产生环节，应记录产生批次编码、产生时间、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、产生量、计量单位、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、产生危险废物设施编码、产生部门经办人、去向等。
b.危险废物入库环节，应记录入库批次编码、入库时间、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、入库量、计量单位、贮存设施编码、贮存设施类型、运送部门经办人、贮存部门经办人、产生批次编码等。 
c.危险废物出库环节，应记录出库批次编码、出库时间、容器/包装编码、容器/包装类型、容器包装数量、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、出库量、计量单位、贮存设施编码、贮存设施类型、出库部门经办人、运送部门经办人、入库批次编码、去向等。
d.危险废物委外利用/处置环节，应记录委外利用/处置批次编码、出厂时间、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、委外利用/处置量、计量单位、利用/处置方式、接收单位类型、利用/处置单位名称、许可证编码/出口核准通知单编号、产生批次编码/出库批次编码等。
B.记录保存
保存时间原则上应存档5年以上。
（4）危险废物转移要求
在送往有资质危险废物定点单位处理时严格执行《危险废物转移联单管理办法》中应严格做好相应防范措施，防止危险废物的泄漏，或发生重大交通事故。
危险废物标签参考样式见下图：
	[image: W020230515591217696563]
	说明
1、危险废物标签尺寸颜色
最小尺寸：100×100mm
颜色：背景色为醒目的橘黄色，字体和边框颜色为黑色
字体：黑体字
字体颜色：黑色
2、材质：不干胶印刷品，或印刷品外加防水塑料袋或塑封等。
3、使用于：容器或包装物明显处


危险废物贮存分区标志牌参考样式见下图：
	[image: W020230515591221300736]
	说明
1、颜色：背景颜色为黄色，字体和边框颜色为黑色
2、字体：黑体字
3、标志整体外形最小尺寸：300×300mm
4、材质：衬底宜采用坚固耐用的材料，废物贮存种类信息等可采用印刷纸张、不粘胶材质或塑料卡片等，以便固定在衬底上。
5、印刷：危险废物贮存分区标志的图形和文字应清晰、完整，保证在足够的观察距离条件下不影响阅读。“危险废物贮存分区标志”字样与其他信息宜加黑色分界线区分，分界线的宽度不小于2mm。






危险废物贮存库标志牌参考样式见下图：
	[image: W020230515591221879653]
	[image: W020230515591222963411]

	说明
1、颜色：背景颜色为黄色，字体和边框为黑色；
2、字体：黑体字
3、标志牌整体外形最小尺寸：露天/室外入口900×558mm
4、材质：采用坚固耐用的材料（如1.5mm～2mm冷轧钢板），并做搪瓷处理或贴膜处理。标志的图形和文字应清晰、完整，保证在足够的观察距离条件下也不影响阅读。三角形警告性图形与其他信息间宜加黑色分界线区分，分界线的宽度宜不小于3mm。
5、可采用横版或竖版的形式


综上所述，本项目所产生的固体废物均得到了综合利用或合理处置，对周围环境影响较小。
表4.8-2  项目危险废物汇总情况
	危险废物名称
	废矿物油
	废油桶

	危险废物类别
	HW08
	HW49

	危险废物代码
	900-249-08
	900-249-08

	产生量(吨/年)
	0.1
	0.05

	产生工序及装置
	生产工艺及设备维护
	生产工艺及设备维护

	形态
	液态
	固态

	主要成分
	矿物油
	矿物油

	有害成分
	矿物油
	矿物油

	产废周期
	2月
	1月

	危险特性
	T、I
	T、I

	储存周期
	1年
	1年

	储存方式
	密闭废油桶，置于防渗托盘上
	置于防渗托盘上

	处置方式
	收集至厂区内危废贮存点内分区贮存，定期交由有资质的单位处置


4.9地下水、土壤
4.9.1污染源和污染途径
本项目运营期废水主要为生活污水、洗车废水，废水水质复杂程度属简单，生活污水排入旱厕定时清掏，不外排；洗车废水经沉淀池沉淀处理后，回用至洗车工序，循环使用，不外排。因此，本项目土壤、地下水污染途径主要为危废贮存点内地面防渗结构发生破损且包装出现开裂或倾覆造成的废矿物油泄漏，主要成分为石油类。污染物经土层运移至含水层进而下渗污染土壤、地下水，会对区域土壤及地下水造成影响。
4.9.2防控措施
污染防治措施针对项目可能发生的地下水、土壤污染，本项目按照分区防控的要求提出了以下的防控措施：
（1）厂区防渗分区及要求
对厂区可能泄漏污染物的污染区地面进行防渗处理，并及时地将泄漏渗漏的污染物收集起来进行处理，可有效防止洒落地面的污染物渗入地下根据防渗参照的标准和规范，结合目前施工过程中的可操作性和技术水平针对不同的防渗区域采用的防渗措施如下:
1）重点污染防治区
主要为危废贮存点，防渗标准参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中关于重点防渗区的要求：至少2mm厚高密度聚乙烯，渗透系数K≤1×10-7cm/s；
2）一般防渗区
主要为生产车间、沉淀池、初期雨水收集池等，防渗标准参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中关于一般防渗区的要求：等效黏土防渗层Mb>1.5m，K≤10-7cm/s；
3）简单防渗区
厂区道路全部采用混凝土硬化。
（2）防渗效果的保证性要求
按照上述各区的防渗要求进行修建，各贮水设施及危废贮存点在运行期间应加强管理，定期进行检修维护，发现问题及时解决，保证各水工建构筑设施等正常运行，使废水、废油不发生渗漏造成地下水污染。本次评价要求建设单位加强环保措施的运行管理，保证其稳定运行，降低气态污染物的排放，同时加强车间地面维护工作，防止地面出现裂缝等，降低污染物入渗对地下水环境的影响。
表4.9-1  防渗分区及防渗要求情况表
	防渗分区
	防渗区域
	防渗要求
	采取的防渗处理措施

	重点防渗区
	危废贮存点
	等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤1×10-7cm/s
	地面应做厚C20混凝土硬化，在地面涂刷5mm厚环氧树脂漆，在门口设置围堰，设置0.5cm高的铁质托盘

	一般防渗区
	生产车间
	等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1×10-7cm/s
	混凝土抗渗等级为P6，基础之下的地基均采取强夯处理

	
	洗车平台沉淀池、雨水收集池
	
	已做钢筋混凝土池体，池底及池壁为混凝土，强度等级为C30，抗渗等级为P6，池体内表面刷防腐防渗涂料，基础土分层夯实。加强地下管道及设施的固化和密封，管道拟采用耐腐蚀抗压的钢质管道；管道与池壁的连接采用柔性的橡胶圈接口，减少连接不良引起的泄漏

	简单防渗区
	厂区道路
	一般地面硬化
	已做沥青混凝土硬化；基础土分层夯实，压实系数不小于0.95


4.10环境风险评价
4.10.1风险评价等级判定
（1）风险调查
根据工程分析，结合《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B可知，本项目涉及的危险物质主要为废矿物油。
（2）环境风险潜势初判
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B、附录C的有关规定，当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q。
表4.10-1  重大危险源判定一览表
	危险物质名称
	物质总量（t）
	临界量（t）
	Q值

	废矿物油
	0.1
	5000
	0.00002

	合计
	0.00002


经计算，Q<1，本项目风险潜势为I，风险评价仅需简单分析，无需设置风险评价范围。
4.10.2环境风险分析
废矿物油在暂存过程中会因包装桶破裂或操作不当引起泄漏，可能导致项目区域地下水、地表水、土壤等被污染；当废矿物油泄漏引发火灾事故时，环境风险物质燃烧过程中会产生烟尘、二氧化硫和氮氧化物等多种大气污染物，会对大气环境造成负面影响；消防废水外排会对地表水环境造成负面影响。
4.10.3环境风险防范措施
（1）本项目产生废矿物油的设备底部均进行防渗、并设置钢制托盘收集废矿物油；危废贮存点已做好防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐措施，具有足够地面承载能力，并能确保雨水不会流至贮存设施内，贮存设施为封闭式，加强对废矿物油贮存包装的管理，一旦发现有破损现象须及时更换包装，防止发生泄漏进入土壤及地下水。
（2）严禁火源进入危废贮存点，对明火严格控制。配置相应的灭火装置和设施，如灭火器、消防砂、消火栓等，并保持完好。值班人员应掌握一般消防知识。
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对可能发生的事故，应制定应急计划，使各部门在事故发生后能有步骤、有秩序地采取各项应急措施。
（1）事故发生后，应根据具体情况采取应急措施，切断泄漏源、火源，控制事故扩大，同时通知控制室，根据事故类型、大小启动相应的应急预案；
（2）发生重大事故，应立即上报相关部门，启动社会救援系统，就近地区调拨到专业救援队伍协助处理；
（3）事故发生后，应立即通知当地生态环境、消防等部门，进行救援与监控。
表4.10-2  环境风险应急预案内容一览表
	序号
	项目
	内容及要求

	1
	应急计划区
	危险目标：危废贮存库

	2
	应急组织
	企业应急组织机构及人员

	3
	预案分级响应条件
	规定预案的级别及分级响应条件

	4
	应急救援保障
	应急设施、设备及器材等

	5
	应急通讯通告与交通
	规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管制等事项

	6
	应急环境监测及事故评估
	由专业人员对环境风险事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度等所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训避免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据。

	7
	应急防护措施
	事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；相应的设施器材配备；临近地区：控制防火区域，控制和消除环境污染的措施及相应的设备设施。

	8
	撤离组织计划，医疗救护与公众健康
	事故现场：事故处理人员、现场及临近人员的撤离组织计划和紧急救护方案；邻近地区：制定受事故影响的临近地区人员的疏散组织计划和紧急救护方案。

	9
	应急状态终止恢复措施
	事故现场：规定应急状态终止秩序，事故善后处理，恢复生产措施；临近地区：解除事故警戒、公众返回和善后恢复措施。

	10
	人员培训与演习
	应急计划制定后，平时安排事故处理人员进行相关知识培训、进行事故应急处理演习；对企业职工进行安全卫生教育。

	11
	公众教育
	对企业临近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息。

	12
	记录和报告
	设立应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设专门部门负责管理。

	13
	附件
	准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料。


4.10.5环境风险评价小结
本次评价通过对项目可能发生的环境风险事故进行定性分析，在采取应急防范措施、综合管理措施、制定风险应急预案等措施后，可将泄漏、火灾等事故对环境的影响减少到最低和可接受范围，避免使项目本身及周边环境遭受损失。
因此，在加强对各类风险的管理，做到各项管理措施及要求后，本项目风险处于可接受水平，风险管理措施有效、可靠，从风险角度而言是可行的。
4.11监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ 1119）等要求制定监测计划，见下表。
表4.11-1  污染源监测计划一览表
	类别
	监测点位
	点数
	监测项目
	监测频次

	废气
	给料、破碎废气排放口
	1个
	颗粒物
	1次/年

	
	制砂、筛分废气排放口
	1个
	颗粒物
	1次/年

	
	厂界上风向1个点位，下风向4个点位
	5个
	颗粒物
	1次/年

	噪声
	厂界四周外1m
	5个
	L10、L50、L90、Leq
	1次/季


4.12环保投资估算
本项目总投资6000万元，其中，环保投资约103万元，占总投资比例为1.72%。具体见表4.12-1。
表4.12-1  环保投资估算一览表
	类型
	污染源
	环保设施
	投资
（万元）

	废气
	给料、破碎废气
	给料机上方安装1个顶吸式集气罩，颚式破碎机为全封闭式，上方设置集气管道，废气收集后共同引入1台布袋除尘器（TA001）处理后，由1根15m高排气筒（DA001）排放
	15

	
	制砂、筛分
废气
	双级破碎机、筛分机为全封闭式，上方设置集气管道，废气收集后共同引入1台布袋除尘器（TA002）处理后，由1根15m高排气筒（DA002）排放
	20

	
	原料及成品堆放、卸料废气
	原料、成品堆放区位于全封闭生产车间内，顶部安装喷雾抑尘措施，装卸物料时设有移动式雾炮机同时抑尘，地面硬化，车辆出入口设有自动感应密闭门，同时加设扬尘在线监测和视频监控设施，并与生态环境部门联网
	22

	
	物料输送及转载废气
	采用全封闭皮带输送，降低落料点高度，在原料堆放处、皮带转运跌落点处设固定式雾化喷头
	8

	
	道路运输废气
	厂区运输道路全部硬化，对道路定期洒水，并对物料运输车辆采取加盖篷布等封闭措施，限制车速
	8

	废水
	生活污水
	依托厂区现有旱厕，定时清掏，不外排
	-

	
	洗车废水
	依托厂区内现有洗车平台，洗车废水经沉淀池沉淀后，回用至洗车工序，循环使用，不外排
	-

	
	初期雨水
	依托厂区内现有1座380m3雨水收集池，雨水经沉淀后回用于厂区洒水抑尘
	-

	固废
	生活垃圾
	厂内设置垃圾桶，定期送至当地环卫部门指定地点
	-

	
	除尘灰
	各工序除尘器收集的除尘灰均作为产品外售
	

	
	废矿物油、
废油桶
	厂区西北侧建设1座40m2危废贮存点，废矿物油、废油桶暂存于危废贮存点，定期委托有资质单位处置
	10

	噪声
	车间内各生产设备
	选用低噪声设备，高噪音设备做基础减振、柔性连接，厂房隔声等，保持设备运行良好；车辆限速行驶，减少鸣笛
	20

	合计
	103






[bookmark: _Toc2591][bookmark: _Hlk54167917]五、环境保护措施监督检查清单
	内容
要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	给料、破碎废气
	颗粒物
	给料机上方安装1个顶吸式集气罩，颚式破碎机为全封闭式，上方设置集气管道，废气收集后共同引入1台布袋除尘器（TA001）处理后，由1根15m高排气筒（DA001）排放
	《长治市大气污染防治工作领导组办公室文件关于印发长治市工业企业无组织排放治理实施方案的通知》（长气防办[2019]9号）

	
	制砂、筛分废气
	颗粒物
	双级破碎机、筛分机均为全封闭式，上方设置集气管道，废气收集后共同引入1台布袋除尘器（TA002）处理后，由1根15m高排气筒（DA002）排放
	

	
	物料转载及输送废气
	颗粒物
	采用全封闭皮带输送，降低落料点高度，在原料堆放处、皮带转运跌落点处设固定式雾化喷头
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	
	原料及成品装卸、堆放废气
	颗粒物
	原料、成品堆放区位于全封闭生产车间内，库顶安装喷雾抑尘措施，装卸物料时设有移动式雾炮机同时抑尘，地面硬化，车辆出入口设有自动感应密闭门，同时加设扬尘在线监测和视频监控设施，并与生态环境部门联网
	

	
	道路运输废气
	颗粒物
	依托厂区出入口处全自动洗车平台，出厂对车辆轮胎清洗后方可上路；对厂区地面、道路定时洒水；限制汽车超载，运输采用厢式车
	

	地表水
环境
	生活污水
	COD、BOD5、NH3-N、SS
	依托厂区现有旱厕，定时清掏，不外排
	/

	
	洗车废水
	SS、石油类
	洗车废水经厂区现有沉淀池沉淀后，回用至洗车工序，循环使用，不排放
	/

	
	初期雨水
	SS
	依托厂区内现有1座380m3初期雨水收集池，雨水经沉淀后用于厂区洒水抑尘
	/

	声环境
	生产设备
	噪声
	选用低噪声设备，高噪音设备做基础减振、柔性连接，厂房隔声等，保持设备运行良好；车辆限速行驶，减少鸣笛
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

	固体废物
	生活垃圾：厂内设置垃圾桶，定期送至当地环卫部门指定地点。
一般工业固体废物：除尘器收集的除尘灰作为产品外售。
危险废物：厂区西北侧建设1座40m2危废贮存点，废矿物油、废油桶暂存于危废贮存点，定期委托有资质单位处置。

	土壤及地下水污染防治措施
	1.加强设备运行维护管理，减少跑冒滴漏事故产生；
2.加强污染防治措施运行管理，保证污染物达标排放；
3.加强厂区内危废贮存点等构筑物的防渗措施，本次评价将项目区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，危废贮存点为重点防渗区，生产车间、洗车平台沉淀池、初期雨水收集池为一般防渗区，其他为简单防渗区。

	生态保护措施
	1.加强污染防治措施运行管理，保证污染物达标排放；
2.加强厂区硬化、绿化措施。

	环境风险
防范措施
	1.应安排专人管理，进行定期巡检，及时发现安全隐患，并采取相应的安全措施；
2.在全厂内设置移动灭火器，用于防范初起火灾，对职工进行安全和消防教育，提高火灾防范意识；
3.完善事故发生时的应急措施；
4.制定严格有效的环境风险应急预案。

	其他环境
管理要求
	1.环境管理计划
本工程环境管理工作计划见表5-1。
表5-1  环境管理工作计划表
	阶段
	环境管理工作主要内容

	环境管理
机构的职能
	根据国家建设目环境管理规定，认真落实各项环保手续，完成各级环保主管部门对企业提出的环境要求，对企业内部各项管理计划的执行及完成情况进行监督，确保环境管理工作真正发挥作用。

	建设期
	1、合理选址，减少用地。
2、施工便道定期洒水。
3、临时用地恢复绿化。
4、路基防护与加固。
5、夜间严禁进行打桩等噪声大的施工作业。
6、施工营地加强环境管理。

	调试期
	1、申领排污许可证。
2、对噪声防治效果进行检测。
3、对各设施不定期进行检查。
4、记录各项环保设施的试运行状况，针对出现问题提出完善意见。
5、总结试运行期的生产经验，健全前期制定各项管理制度。
6、生产装置生产三个月内，进行环保设施的竣工验收。

	生产运行期
	1、严格执行各项生产及环境管理制度，保证生产的正常进行。
2、设立环保设施运行卡，对环保设施定期进行检查维护，做到勤查、勤记、勤养护。
3、按照监测计划组织厂内的污染源监测，对不达标装置立即寻找原因，及时处理。
4、不断加强技术培训，组织企业技术交流，提高操作水平，保持操作工人队伍稳定。
5、建立环境管理台账制度，应真实记录基本信息、产污设施运行管理信息、污染防治设施运行管理信息、监测记录信息及其他环境管理信息等；按照电子台账和纸质台账两种记录形式同步管理。


[bookmark: _Toc15842]2.排污口规范化设置
项目需要按照要求设立排污口。本项目排污口均为一般排放口，依照生产线编号以及生产工艺顺序进行编号。废气、废水排放口应进行规范化设计，具备采样、监测条件，排放口附近树立环保图形标志牌。排污口应符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显，排污口设置合理，排污去向合理，便于采集样品，便于监测计量，便于公众监督管理。
按照国家环境保护总局制定的《（环境保护图形标志）实施细则（试行）》（环监[1996]463号）的规定，在各排污口树立响应的环境保护图形标志牌，具体要求见表5-2。
表5-2  环境保护图形标志
	[image: 点击看大图及详细资料]
	简介：废气排放口
提示图形符号
废气排放口
表示废气向大气环境排放
	[image: 点击看大图及详细资料]
	简介：噪声排放源
提示图形符号
噪声排放源
表示噪声向外环境排放

	[image: [2OM$Q~9VA`3U0OK~8X)9(6]
	简介：一般固体废弃物
提示图形符号
表示一般固体废弃物贮存、处置场
	[image: W020230515591222963411]
	简介：危险废物
警告图形
表示危险废物贮存、处置场


3.管理监测信息公开
根据《企业环境信息依法披露管理办法》，企业应当按照准则编制年度环境信息依法披露报告和临时环境信息依法披露报告，并上传至企业环境信息依法披露系统，主要公开内容如下：
（一）企业基本信息，包括企业生产和生态环境保护等方面的基础信息；
（二）企业环境管理信息，包括生态环境行政许可、环境保护税、环境污染责任保险、环保信用评价等方面的信息；
（三）污染物产生、治理与排放信息，包括污染防治设施，污染物排放，有毒有害物质排放，工业固体废物和危险废物产生、贮存、流向、利用、处置，自行监测等方面的信息；
（四）碳排放信息，包括排放量、排放设施等方面的信息；
（五）生态环境应急信息，包括突发环境事件应急预案、重污染天气应急响应等方面的信息；
（六）生态环境违法信息；
（七）本年度临时环境信息依法披露情况；
（八）法律法规规定的其他环境信息。
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六、结论
	从环境保护角度分析，本项目的建设是可行的。




[bookmark: _Toc28200]附表
[bookmark: _Toc14665]建设项目污染物排放量汇总表
	项目
分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程
许可排放量
②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量
⑦

	废气
	粉尘
	//
	//
	//
	2.971t/a
	//
	2.971t/a
	+2.971t/a

	废水
	COD
	//
	//
	//
	//
	//
	//
	//

	
	氨氮
	//
	//
	//
	//
	//
	//
	//

	一般工业
固体废物
	除尘灰
	//
	//
	//
	874.42t/a
	//
	874.42t/a
	+874.42t/a

	
	生活垃圾
	//
	//
	//
	4.95t/a
	//
	4.95t/a
	+4.95t/a

	危险废物
	废矿物油
	//
	//
	//
	0.1t/a
	//
	0.1t/a
	+0.1t/a

	
	废油桶
	//
	//
	//
	0.05t/a
	//
	0.05t/a
	+0.05t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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附图7  本项目与辛安泉域相对位置图

附图5  本项目与辛安泉域相对位置图
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