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长治市屯留区行政审批服务管理局

关于长治市琪琳能源科技有限公司煤矸石机制砂综合再利用项目环境影响报告表的

批  复

长治市琪琳能源科技有限公司：
你公司报送的《长治市琪琳能源科技有限公司煤矸石机制砂综合再利用项目环境影响报告表（以下简称《报告表》）的报批申请》及相关文件收悉，根据建设项目环境保护管理有关规定，现批复如下：

一、该项目位于长治市屯留区路村乡前苏村村北，建设煤矸石机制砂综合再利用项目。本项目拆除现有煤矸石棚和危废贮存库，并重新建设1座全封闭式钢结构生产车间，车间内设有1条年处理120万吨煤矸石生产线。总投资6000万元，环保投资103万元。长治市屯留区行政审批服务管理局2026年4月10日对本项目予以备案，项目代码：2604-140405-89-05-766238。按照《报告表》中所列的项目性质、规模、地点、生产工艺和污染防治措施要求建设，从环境保护角度分析，项目可行。

二、项目建设和生产过程中，要严格贯彻落实《报告表》提出的各项环保对策和污染防治措施。并做好以下几个方面的工作：

1、项目建设过程中要强化现场管理，规范施工秩序，合理安排施工时段和施工场地，积极采取有效防治措施，确保建设过程中所产生的不利生态环境影响得到缓解或控制。

2、严格落实大气污染防治措施。依托厂区现有全自动车辆清洗平台，对进出厂车辆轮胎及车身进行清洗。限制汽车超载，采用厢式车，篷布苫盖，厂区内道路全部硬化。对厂区地面、道路定时洒水抑尘。厂区内非道路移动机械采用国四及以上标准或新能源机械，运输车辆使用国六标准以上的运输车辆或新能源清洁燃料车辆。原料、成品堆放区位于全封闭生产车间内，库顶安装喷雾抑尘措施，装卸物料时移动式雾炮机同时抑尘。物料转载采用全封闭皮带输送，降低物料跌落高度，在原料堆放处、皮带转运跌落点处设置固定式雾化喷头，跌落物料要及时清扫，定期洒水抑尘。给料机上方设置1个顶吸式集气罩，颚式破碎机为全封闭式，上方设置集气管道，废气收集后共同引入1台布袋除尘器处理后，由1根15m高排气筒排放。2台双级破碎机和2台筛分机均为全封闭式，上方设置集气管道，废气收集后共同引入1台布袋除尘器处理后，由1根15m高排气筒排放。本项目有组织颗粒物排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值，并满足“长治市大气污染防治工作领导组办公室文件关于印发《长治市工业企业无组织排放治理实施方案》（长气防办[2019]9号）的通知”中的相关限值。厂界无组织颗粒物排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值物排放限值。
3、严格落实水污染防治措施。生活污水排入旱厕，定时清掏，不外排。洗车废水经沉淀池沉淀后循环使用，不排放。初期雨水依托厂区内现有初期雨水收集池，经沉淀后回用于厂区洒水抑尘，不排放。

4、加强固体废弃物的管理，切实做到固体废物合理处置或综合利用。生活垃圾集中收集后定期送至当地环卫部门指定地点统一处置。除尘器收集的除尘灰作为产品外售。设备维修保养产生的废矿物油、废油桶等危险废物暂存于危废贮存点，定期委托有资质单位处置。一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

5、加强噪声源的管理。各类产噪设备产生的噪声采取选用低噪声设备、基础减振、柔性连接、厂房隔声、定期保养等降噪措施。运输车辆限速行驶，减少鸣笛。运营期厂界四周噪声均执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，严禁噪声扰民。
6、进一步加强环境保护和污染防治设施运行管理工作，认真落实长治市生态环境局屯留分局以屯环函〔2026〕30号文件出具的总量控制指标核定意见（颗粒物：2.971吨/年）要求。确保项目投产后，污染物达标排放。

7、有效防范环境风险。按要求做好突发环境事件应急预案的编制和备案工作，落实各项环境风险防范和处置措施，确保事故状态下可控制对环境造成的不利影响。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目建成后，产生实际污染物排放之前，申领排污许可证，不得无证排污或不按证排污，并按照规定程序完成项目竣工环境保护自行验收工作,经验收合格后，方可正式投入生产。

四、长治市生态环境局屯留分局负责项目的日常监督管理工作。  

五、你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的环评文件送至长治市生态环境局屯留分局，并按规定接受各级生态环境行政主管部门的日常监督检查。           
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