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长治市屯留区行政审批服务管理局

关于长治市屯留区故县小河河道生态修复治理项目环境影响报告表的

批  复

长治市生态环境局屯留分局：
你单位报送的《长治市屯留区故县小河河道生态修复治理项目环境影响报告表（以下简称《报告表》）的报批申请》及相关文件收悉，根据建设项目环境保护管理有关规定，现批复如下：

一、该项目位于山西省长治市屯留区渔泽镇崔蒙村与岗上村交界处，建设长治市屯留区故县小河河道生态修复治理项目。本工程共建设17388平方米多塘系统建设工程、3358米生态护岸建设工程，河道清淤594.16立方米，4个排水口改建工程、3条生态沟和6个雨水排口截流井建设工程以及3套智慧监测系统建设工程。总投资3772.91万元，环保投资70万元。长治市屯留区发展改革和科学技术局2025年2月27日以屯发改审发﹝2025﹞18号文对本项目可行性研究报告进行了批复。按照《报告表》中所列的项目性质、规模、地点、生产工艺和污染防治措施要求建设，从环境保护角度分析，项目可行。

二、项目建设和生产过程中，要严格贯彻落实《报告表》提出的各项环保对策和污染防治措施。并做好以下几个方面的工作：

1、项目建设过程中要强化现场管理，规范施工秩序，合理安排施工时段和施工场地，积极采取有效防治措施，确保建设过程中所产生的不利生态环境影响得到缓解或控制。

2、严格落实大气污染防治措施。严格落实施工场地6个100%控制要求。场地周边设置围挡，定期对场地进行清扫、洒水抑尘等措施，现场堆存区采用防尘网和防尘布覆盖，开挖土方要及时清运。运输车辆限制超载、密闭运输，并设置车辆清洗装置，选用符合国家相关标准的施工机械和运输车辆，使用符合标准的油料或清洁能源，定期对施工机械进行维修保养。施工营地建设封闭原料库，底泥临时储存场远离居民区，加强防护，严格管理，必要时喷洒除臭剂，以尽量减少恶臭的影响，合理堆放。选用符合国家相关规定的非道路移动机械。本项目施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中有关标准；施工机械尾气排放执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）。底泥晾晒臭气排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准限值。
3、严格落实水污染防治措施。基坑排水经二次沉淀后排入河道。施工废水经沉淀池沉淀后，回用于施工现场洒水抑尘，不外排。车辆冲洗废水经沉淀后循环使用，不外排。施工过程中严格管理，责任到位，严格注意从源头上控制污染源的产生，减少污染物的泄露。一旦出现较大面积污染，应及时截断污染扩散途径，排除污染源。建筑垃圾及其它固体废弃物的堆置和处理，尽可能统一堆置，统一处理，同时避免使用污染性的化学用品，若使用及时做好防渗和污染处理。

4、加强固体废弃物的管理，切实做到固体废物合理处置或综合利用。清淤底泥、余土运至山西碧水源环保工程科技有限公司荒沟填埋弃渣造地项目处置。生活垃圾设分类收集桶，定期送至环卫部门指定地点集中处置。施工过程中产生的建筑垃圾及时清运，可利用的材料供给周边地区修补道路使用；不能回收利用的采取定点收集方式，运往环卫部门指定地点处置。一般工业固体废物参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中环境保护要求。

5、加强噪声源的管理。施工现场各类产噪设备选择低噪声设备，设置围挡，合理安排施工时间，加强施工期管理，进出场车辆禁止鸣笛，减速慢行。施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025），严禁噪声扰民。
6、严格落实生态环境防护措施。控制施工作业带宽度，尽量减小施工占地，优化施工方案，减小施工对植被破坏。施工前收集表土及耕作土并妥善保存，施工结束后，及时进行植被恢复。定期组织对施工人员和管理人员的宣传教育，严禁捕猎野生动物、破坏鸟巢等行为。合理安排施工时间和优化施工方案，以降低工程施工噪声对野生动物的惊扰。严格控制施工区域，不得扰动水体，对水生动物及植物产生影响，合理安排施工时段、施工时序。优化施工工艺，减轻施工影响，加强宣传和警示，提高施工人员生态保护意识。加强施工期生态监测和监理，提高施工过程中保护，尽量控制在非汛期施工，控制施工周期，对临时围堰及时拆除和清运，恢复河道的泄洪能力。

项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目建成后，按照规定程序完成项目竣工环境保护自行验收工作,经验收合格后，方可正式投入生产。

长治市生态环境局屯留分局负责项目的日常监督管理工作，并按规定接受各级生态环境行政主管部门的日常监督检查。    
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