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长治市屯留区行政审批服务管理局

关于山西豆宜康食品有限公司新建年产5400吨豆制品生产项目环境影响报告表的

批  复

山西豆宜康食品有限公司：
你公司报送的《山西豆宜康食品有限公司新建年产5400吨豆制品生产项目环境影响报告表（以下简称《报告表》）的报批申请》及相关文件收悉，根据建设项目环境保护管理有关规定，现批复如下：

一、该项目位于长治市屯留区屯留康庄高新工业园区（市泽村北400m处），建设年产5400吨豆制品生产项目。本项目年产5400吨非发酵类豆制品（豆浆400吨，豆皮400吨，素鸡400吨，五香豆干300吨，休闲豆干400吨，内酯豆腐500吨，油炸豆渣丸子2000吨，手工豆腐1000吨），在租赁生产车间内北侧区域建设原料成品生产一体化生产车间以及相关配套辅助及环保设施。总投资2000万元，环保投资200万元。屯留经济技术开发区管理委员会2026年3月17日对本项目予以备案，项目代码：2603-140455-89-05-388276。按照《报告表》中所列的项目性质、规模、地点、生产工艺和污染防治措施要求建设，从环境保护角度分析，项目可行。

二、项目建设和生产过程中，要严格贯彻落实《报告表》提出的各项环保对策和污染防治措施。并做好以下几个方面的工作：

1、项目建设过程中要强化现场管理，规范施工秩序，合理安排施工时段和施工场地，积极采取有效防治措施，确保建设过程中所产生的不利生态环境影响得到缓解或控制。

2、严格落实大气污染防治措施。本项目所有原料全部采用袋装入库，分区堆存，储库内地面硬化防渗。车间消毒臭氧发生器定期消毒产生的臭氧尾气，经自带尾气消除装置处理后，通过机械通风设施排入空气。工具设备消毒为水冲洗，添加少量消毒剂，消毒剂采用二氧化氯溶液；人员消毒为出入口酒精喷雾消毒，有少量的废气挥发，消毒工作用时较短，使用量较少，废气在空气中自然挥发。豆渣日产日清，送入油炸豆渣丸子工序作为原料使用，喷洒植物掩蔽剂，加强通风。生产工序均在车间内进行操作，且各种罐类均在室内存放，加强生产管理，对设备、液态物料输送管道及时检查和维护，保证设备、液态物料输送管道完好性，防止原料和产品的泄漏和挥发。两台蒸汽发生器配设低氮燃烧器+烟气回流装置，烟气并入通过一根8m高排气筒排放。蒸汽炸锅上方设置集气罩，废气经收集后进入一台油烟净化器进行处理，经净化后由1根排气管引至楼顶排放。在污水处理站各地埋池排气口安装集气管，通过离心风机将废气收集后，经1套活性炭吸附装置吸附，处理后的废气经15米的排气筒排放。同时在污水处理站周边设置绿化隔离带，喷洒生物除臭剂。本项目豆料装卸存储产生的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中排放限值标准。燃气发生器执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB14/1929-2019）中燃气锅炉大气污染物排放浓度限值。运营期生产工序产生的恶臭气体厂界无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1厂界污染物标准值二级排放标准。油炸工序产生的油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2中相关要求。
3、严格落实水污染防治措施。工艺废水、车间淋控水、蒸汽发生器排水、化验废水、循环系统定期排水、软水制备浓盐水排水、设备冲洗废水、地坪冲洗废水全部送入厂区污水处理站，处理工艺选用“A2O+MBR”，处理后送入渔泽镇屯留县煤化工工业园区污水处理厂进行处理。生活污水经过化粪池处理后，经生活污水管道送入渔泽镇屯留县煤化工工业园区污水处理厂进行处理。污水处理厂管控污染物种类设计进水水质参照《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)中的A级标准值以及协议值。
4、加强固体废弃物的管理，切实做到固体废物合理处置或综合利用。生活垃圾集中分类收集后，运送至环卫部门指定的地点进行统一处置。废包装材料分类收集，外售废品回收站。废滤芯、废树脂、废反渗透膜定期由厂家更换回收。分离废物返回生产线点浆或者压榨工序再利用。污水站污泥及格栅废物经压滤机脱水后，定期运至当地填埋场进行填埋处理。豆渣日产日清，送入油炸豆渣丸子工序作为原料使用。油炸废油以及调味渣，经专用垃圾桶收集后，委托专业油脂回收单位处置。实验消耗的废离心管、废移液管、废培养皿、培养瓶、废防护实验器具及处理废液、废活性炭收集后，定期交由有资质单位处置。废矿物油、废油桶等危险废物暂存于危废贮存点，委托有资质单位定期处置。一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），贮存过程中库房应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）中标准限值要求。

5、加强噪声源的管理。各类产噪设备产生的噪声采取选用低噪声设备、定期维护、基础减振、绿化隔声等降噪措施。运输车辆限制车速、限制鸣笛。运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，严禁噪声扰民。

6、进一步加强环境保护和污染防治设施运行管理工作，认真落实长治市生态环境局屯留分局以屯环函〔2026〕32号文件出具的总量控制指标核定意见（颗粒物：0.02吨/年、二氧化硫：0.124吨/年、氮氧化物：0.206吨/年）要求。确保项目投产后，污染物达标排放。

7、有效防范环境风险。按要求做好突发环境事件应急预案的编制和备案工作，落实各项环境风险防范和处置措施，确保事故状态下可控制对环境造成的不利影响。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目建成后，产生实际污染物排放之前，申领排污许可证，不得无证排污或不按证排污，并按照规定程序完成项目竣工环境保护自行验收工作,经验收合格后，方可正式投入生产。

四、长治市生态环境局屯留分局负责项目的日常监督管理工作。  

五、你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的环评文件送至长治市生态环境局屯留分局，并按规定接受各级生态环境行政主管部门的日常监督检查。           

长治市屯留区行政审批服务管理局
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