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长治市屯留区行政审批服务管理局

关于山西京能屯留100MW光伏发电项目

环境影响报告表的

批  复

山西京屯新能源有限公司：
你公司报送的《山西京能屯留100MW光伏发电项目环境影响报告表（以下简称《报告表》）的报批申请》及相关文件收悉，根据建设项目环境保护管理有关规定，现批复如下：

一、该项目位于山西省长治市屯留区丰宜镇、张店镇，建设山西京能屯留100MW光伏发电项目。本工程不再新建升压站及生产调度综合楼、办公场所等附属配套设施（升压站区域总占地19.24亩），依托北侧9.45km处长治市屯留区新能源220kV升压汇集站作为接收站，并租用其设备并网，并据此调整了旧有集电线路，现本项目与长治市屯留区新能源220kV升压汇集站准入的相关手续正在办理中；光伏区及其附属设施与备案一致，年发电量经设计纠错调整为128368.70 MWh。备案投资由42823.68万元调整为27797.97万元。项目装机容量80MW。本项目总投资27797.97万元，环保投资90万元。长治市屯留区行政审批服务管理局2024年7月24日对本项目予以备案，项目代码：2407-140405-89-05-888853。按照《报告表》中所列的项目性质、规模、地点、生产工艺和污染防治措施要求建设，从环境保护角度分析，项目可行。

二、项目建设和生产过程中，要严格贯彻落实《报告表》提出的各项环保对策和污染防治措施。并做好以下几个方面的工作：

1、项目建设过程中要强化现场管理，规范施工秩序，合理安排施工时段和施工场地，积极采取有效防治措施，确保建设过程中所产生的不利生态环境影响得到缓解或控制。

2、严格落实大气污染防治措施。严格落实施工场地6个100%控制要求。施工场地四周设围挡，物料堆场苫盖，运输道路定时洒水，控制车辆行驶速度。运输车辆驶出工地前，对车辆进行清理或清洗以保证车辆清洁上路。严禁使用未达到国五排放标准的柴油货车，使用符合要求的非道路移动机械，燃用不低于国六标准的车用柴油。运输车辆维修需在合规的机动车维修单位进行，加强非道路移动机械的维修、保养，使其保持良好的技术状态。
3、严格落实水污染防治措施。施工废水和生活污水经沉淀池沉淀后，回用于场区洒水抑尘、绿化浇洒。化粪池定期清掏用于周边农田施肥。运营期光伏板冲洗废水进入地表后由场内植被吸收和自然蒸发。
4、加强固体废弃物的管理，切实做到固体废物合理处置或综合利用。开挖土方全部用于回填，无弃方。施工过程中产生的建筑垃圾和生活垃圾分别收集堆放，及时清运或定期运至环卫部门指定的地点处置。运营期产生的废旧太阳能电池板、废电气元件存于一般工业固废仓库内，定期由厂家回收。每台箱变设一座事故油池，共计31座，收集的事故废油定期委托有资质单位处置。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求。

5、加强噪声源的管理。各类产噪设备产生的噪声采取优先选用低噪声设备，定期保养，基础减震，合理安排施工时间，运输车辆限速、禁鸣等降噪措施。施工期建筑施工场界噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）。运营期光伏场区噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准限值，严禁噪声扰民。

6、严格落实生态环境防护措施。光伏场区：光伏阵列桩基施工不需剥离表土，施工前对箱变基础施工区进行表土剥离，剥离的表土就近堆放于各地块的施工作业区内，施工结束后，对临时占地全面整地，回覆表土，采取播撒草种的方式进行植被恢复。集电线路区：施工前对具备剥离条件的区域进行表土剥离，施工结束后，进行场地平整和表土回覆，对塔基区、施工便道等区域采取撒播草籽的方式进行植被恢复。施工生产区：施工前进行表土剥离，施工结束后进行表土回填和植被恢复。检修道路：对检修道路区域在施工前进行表土剥离，剥离的表土堆存于检修道路两侧，待施工结束后对路旁进行表土回覆，采用撒播草籽的方式进行植被恢复。制定光伏场区植被管理方案，对光伏场区范围内的植被现状进行巡查，及时对未成活的区域进行土壤改良和植被补栽。

7、有效防范环境风险。按要求做好突发环境事件应急预案的编制和备案工作，落实各项环境风险防范和处置措施，确保事故状态下可控制对环境造成的不利影响。
三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目建成后，按照规定程序完成项目竣工环境保护自行验收工作,经验收合格后，方可正式投入生产。

四、长治市生态环境局屯留分局负责项目的日常监督管理工作。  

五、你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的环评文件送至长治市生态环境局屯留分局，并按规定接受各级生态环境行政主管部门的日常监督检查。           
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