
屯审管建函﹝2026﹞38号

长治市屯留区行政审批服务管理局

关于屯留县双根新型建材有限公司煤矸石砖技改项目环境影响报告表的

批  复

屯留县双根新型建材有限公司：
你公司报送的《屯留县双根新型建材有限公司煤矸石砖技改项目环境影响报告表（以下简称《报告表》）的报批申请》及相关文件收悉，根据建设项目环境保护管理有关规定，现批复如下：

一、该项目位于山西省长治市屯留区余吾镇李村，建设煤矸石砖技改项目。本次改扩建工程位于现有厂区内，不新增用地，项目主要改扩建内容为将原有隧道窑改造为240m×3.3m×3.0m隧道窑，新建1座1200平方米的陈化库，新增全自动码坯机，制砖机更换为70硬塑制砖机。项目建成后达到年产7000万块煤矸石烧结砖。总投资1000万元，环保投资265万元。长治市屯留区行政审批服务管理局2025年6月20日对本项目予以备案，项目代码：2506-140405-89-02-473911。按照《报告表》中所列的项目性质、规模、地点、生产工艺和污染防治措施要求建设，从环境保护角度分析，项目可行。

二、项目建设和生产过程中，要严格贯彻落实《报告表》提出的各项环保对策和污染防治措施。并做好以下几个方面的工作：

1、项目建设过程中要强化现场管理，规范施工秩序，合理安排施工时段和施工场地，积极采取有效防治措施，确保建设过程中所产生的不利生态环境影响得到缓解或控制。

2、严格落实大气污染防治措施。原料装卸及堆存在全封闭厂房内进行，并采用喷雾抑尘系统。物料输送转载过程均采用密闭廊道和皮带传输。厂区道路硬化，定期洒水。运输车辆要使用达到国五排放标准及以上标准的车辆或新能源车辆，运输过程物料需苫盖，采用封闭运输方式，严格控制汽车装载量，限制车速。厂区设置一座洗车平台，对出场运输车辆进行清洗。给料机、破碎机、筛分机顶部分别安装1套集尘罩（共3个），废气统一收集后，通过1套布袋除尘器处理，经15m高排气筒排放。项目隧道窑配套窑内焙烧段SNCR尿素脱硝系统，脱硝后隧道窑烟气通过一套石灰石膏法脱硫+湿电除尘处理后，经1根30m高排气筒排放，排气筒设置在线监测装置。加强非道路移动机械的维修、保养，使其保持良好的工况状态，使用符合相关规范要求的非道路移动机械。氮氧化物、二氧化硫及颗粒物有组织排放浓度执行《长治市人民政府办公室关于印发长治市大气和水污染物排放管控要求的通知》（长政办规〔2023〕1号）砖瓦行业管控要求；氟化物执行长治市大气污染防治工作领导组办公室文件“关于印发长治市工业炉窑专项整治实施方案的通知”（长气防办〔2019〕8号）推荐的《建材工业大气污染物排放标准》(DB37/2373-2018)表2砖瓦工业重点控制区排放限值。”氟化物无组织排放浓度执行《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表3砖瓦行业排放限值。
3、严格落实水污染防治措施。生活污水排入厂区旱厕，定期清掏用作农肥。洗车废水经沉淀后循环使用，不外排。脱硫废水经循环水池循环利用不外排。湿电除尘冲洗废水全部进入脱硫塔循环池回用于脱硫系统。初期雨水经收集沉淀后，回用于厂区洒水抑尘，不外排。

4、加强固体废弃物的管理，切实做到固体废物合理处置或综合利用。脱硫石膏外售建材厂。除尘灰、沉淀池沉渣、废砖坯、残次品回用于制砖工序，掺入制砖。设备维护保养产生的废矿物油、废油桶等危险废物暂存于危废贮存点，定期交由有资质单位处置。生活垃圾经收集后送环卫部门指定地点处置。一般固体废物参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599—2020）。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）。

5、加强噪声源的管理。给料机、破碎机、筛分机、搅拌机和制砖机等设备产生的噪声采取选用低噪声设备、基础减震、合理布局、定期维护等降噪措施。运输车辆禁止鸣笛、限制车速。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准，严禁噪声扰民。

6、进一步加强环境保护和污染防治设施运行管理工作，认真落实长治市生态环境局屯留分局以屯环函〔2026〕37号文件出具的总量控制指标核定意见（颗粒物：7.506/年、二氧化硫：17.19吨/年、氮氧化物：28.56吨/年）要求。需置换总量应严格执行排污权交易制度，通过排污权交易解决。确保项目投产后，污染物达标排放。

7、有效防范环境风险。按要求做好突发环境事件应急预案的编制和备案工作，落实各项环境风险防范和处置措施，确保事故状态下可控制对环境造成的不利影响。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目建成后，产生实际污染物排放之前，申领排污许可证，不得无证排污或不按证排污，并按照规定程序完成项目竣工环境保护自行验收工作,经验收合格后，方可正式投入生产。

四、长治市生态环境局屯留分局负责项目的日常监督管理工作。  

五、你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的环评文件送至长治市生态环境局屯留分局，并按规定接受各级生态环境行政主管部门的日常监督检查。           

长治市屯留区行政审批服务管理局
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